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	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед. изм.
	Технические характеристики

	1
	Наименование, тип оборудование
	-
	Трассопоисковый комплект

	2
	Назначение
	-
	Определения месторасположения, а также глубины залегания металлических труб, кабелей и маркеров

	3
	Наименование
	-
	Трассо- маркероискатель vLocMl2 - SD - GPS

 или эквивалент

	Технические характеристики

	4
	Рабочие частоты
	-
	Более 60

	5
	Диапазон частот приемника
	кГц
	от 0,050 до 200

	6
	Русифицированное меню
	
	да

	7
	Цветной ЖК дисплей
	
	да

	8
	Режим «Радио»
	кГц
	от 15 до 23

	9
	Режим «Промышленной частоты»
	Гц
	от 50 до 250

	10
	Запоминание в память координат
	
	да

	11
	GPS-навигатор
	
	да

	12
	Держатель GPS-навигатора (крепится на локаторе)
	
	да

	13
	Перезаряжаемые аккумуляторы и з/у от 220В
	
	да

	14
	Функция Blue Tooth (для связи с GPS-навигатором)
	
	Встроенная

	15
	з/у 12В для от прикуривателя автомобиля
	
	Опция

	16
	А-рамка
	
	Опция

	17
	Вес приемника
	кг
	2,1

	18
	Мини-стетоскоп
	-
	Опция

	19
	Запасной аккумулятор приёмника
	
	Опция

	20
	Блок для зарядки батарей приёмника от автомобиля
	
	Опция

	21
	Рабочие частоты передатчика
	-
	Более 20

	22
	Выходная мощность передатчика
	W
	10

	23
	Диапазон частот передатчика
	кГц
	от 0,050 до 200

	24
	Перезаряжаемые аккумуляторы передатчика 220В
	-
	Опция

	25
	Клещи 125 мм для передачи сигнала
	-
	Опция

	26
	10-метровый кабель для питания передатчика от аккумулятора автомобиля (12 В пост. тока)
	
	Опция

	27
	Индуктивные клещи
	
	Опция

	28
	Вес передатчика
	кг
	5

	29
	Маркер желтый (83 кГц)
	ком.
	Опция

	30
	Комплектация
	-
	-приёмник-локатор, компас, модуля Bluetooth, батареи+аккумулятор и з/у; запасной аккумулятор приёмника,
-сигнал-генератор, щелочные батареи;

-GPS-навигатор с держателем;

-комплект проводов для подключения, 10-метровый кабель для питания передатчика от аккумулятора автомобиля (12 В пост. тока); блок для зарядки батарей приёмника от автомобиля, штырь заземления, индуктивные клещи, А-рамка, стетоскоп–антенна, USB-кабель; кабель USB-мини-USB; з/у для локатора; мини-стетоскоп; переносная сумка, маркер желтый (83 кГц) – комплект.

	31
	Техническая документация
	-
	да

	32
	Гарантия поставщика
	-
	не менее гарантийного срока производителя

	33
	Год выпуска
	-
	2014-2015
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