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	[bookmark: _MailAutoSig]Наименование
	Вид упаковки
	Описание
	1 мешок, самовывоз

	СМ 999.9  
М-150 (25кг) 
Смесь кладочно-штукатурная 
	
[image: Смесь сухая кладочная М150]
	Высокопрочная, безусадочная смесь для выполнения кладочных и монтажных работ, ремонта и заделки трещин и сколов. Используется при производстве внутренних и наружных работ.  
Применяется для устройства стяжки и выравнивания бетонных полов, оштукатуривания и кладки стен,  из кирпича, камня, бетонных блоков. Обладает высокой пластичностью и адгезией. 
Жизнеспособность растворной смеси 90 мин
Прочность при  сжатие 15 МПа.
Расход при толщине слоя 10 мм – 18 кг/м2.
Возможность  использования в кач-ве штукатурки -ДА
Толщина наносимого слоя от 3 до 30 мм.
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С
	
105,6

	СМ 999.9  
М-150  (40кг) Смесь кладочно-штукатурная 
	
	
	161

	СМ-15  (25кг) Смесь кладочно-штукатурная 
	[image: C:\Documents and Settings\Менеджер9\Рабочий стол\Флаеры\см15.png]

	Высокопрочная, безусадочная смесь для выполнения кладочных и монтажных работ, ремонта и заделки трещин и сколов. Используется при производстве внутренних и наружных работ.  
Применяется для устройства стяжки и выравнивания бетонных полов, оштукатуривания и кладки стен,  из кирпича, камня, бетонных блоков. Обладает высокой пластичностью и адгезией. 
Жизнеспособность растворной смеси 90 мин
Прочность при  сжатие 15 МПа.
Расход при толщине слоя 10 мм – 18 кг/м2.
Возможность  использования в кач-ве штукатурки- ДА
Толщина наносимого слоя от 3 до 30 мм.
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С
	
96

	СМ-15  (40 кг) Смесь кладочно-штукатурная
	
	
	148

	СМ 999.9  
М-300  (25кг) Пескобетон
	

[image: Пескобетон М300]
	Высокопрочная, безусадочная смесь для выполнения кладочных и монтажных работ. Используется при производстве внутренних и наружных работ.  Применяется для устройства стяжки и выравнивания бетонных полов, из кирпича, камня, бетонных блоков (ровнитель полов).  Обладает высокой пластичностью и адгезией. 
Жизнеспособность растворной смеси 120 мин
Прочность при  сжатии 30 МПа.
Расход при толщине слоя 10 мм – 20 кг/м2.
Возможность  использования в кач-ве стяжки для пола- ДА
Толщина наносимого слоя от 30 до 100 мм.
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С
	
120

	СМ 999.9  
М-300   (40кг) Пескобетон
	
	
	
179

	СМ-30  (25кг) Пескобетон
	

[image: C:\Documents and Settings\Менеджер9\Рабочий стол\Флаеры\см30.png]
	
Высокопрочная, безусадочная смесь для выполнения кладочных и монтажных работ. Используется при производстве внутренних и наружных работ.  Применяется для устройства стяжки и выравнивания бетонных полов, из кирпича, камня, бетонных блоков.  Обладает высокой пластичностью и адгезией. 
Жизнеспособность растворной смеси 120 мин
Прочность при  сжатии 30 МПа.
Расход при толщине слоя 10 мм – 20 кг/м2.
Возможность  использования в кач-ве стяжки для пола- ДА
Толщина наносимого слоя от 30 до 100 мм.
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С
	112

	СМ-30  (40кг) Пескобетон
	
	
	167

	УН (25кг)
Смесь универсальная, кладочно-штукатурная
	
[image: ]
	Безусадочная смесь для выполнения кладочных и монтажных работ, ремонта и заделки трещин и сколов. Используется при производстве внутренних и наружных работ.  
Обладает пластичностью и адгезией. 
Жизнеспособность растворной смеси 90 мин
Прочность при  сжатии 15 МПа.
Расход при толщине слоя 10 мм – 18 кг/м2.
Возможность  использования в кач-ве штукатурки -ДА
Толщина наносимого слоя от 3 до 30 мм.
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С

	86

	Гравитон 
КО  (25кг) 
Клей плиточный «Оптимальный»
	
[image: ]
	Высокопрочный клей, применяется для облицовки стен и полов из кирпича, бетона, цементной штукатурки керамической плиткой, тяжелого керамогранита, дикого камня. Возможно использование «сверху – вниз». Используется внутри и снаружи помещений.
 Прочность на сжатие не менее 20 МПа
Прочность клеевого соединения (адгезия) не менее 2,0 МПа.
Рекомендуемая толщина слоя 2-15 мм
Жизнеспособность раствора не менее 3 ч
Время корректировки плитки  15мин
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -35 С
 при толщине слоя до 8 мм для стен и 15 мм для пола.
Подходит для системы «Теплый пол».
	200

	    СМ 999.9  
КЭ  (25кг) 
Клей плиточный «Экономичный»
	[image: C:\Documents and Settings\Менеджер9\Рабочий стол\Флаеры\ke.jpg]
	Применяется для облицовки стен из кирпича, бетона, цементной штукатурки керамической плиткой.
Прочность на сжатие не менее 10 Мпа
Прочность клеевого соединения (адгезия) не менее 0,4 Мпа.
Рекомендуемая толщина слоя 2-6 мм
Жизнеспособность раствора не менее 2 ч
Время корректировки плитки  15мин
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С
	150


	СМ 999.9  
КС  (25кг) 
Клей плиточный «Стандарт» 
	

[image: C:\Documents and Settings\Менеджер9\Рабочий стол\Флаеры\ks.jpg]
	Применяется для облицовки стен и полов из кирпича, бетона, цементной штукатурки керамической плиткой и керамогранитом внутри и снаружи помещений.
Прочность на сжатие не менее 15 Мпа
Прочность клеевого соединения (адгезия) не менее 1,2 Мпа.
Рекомендуемая толщина слоя 2-15 мм
Жизнеспособность раствора не менее 3 ч
Время корректировки плитки  15мин
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -35 С
 при толщине слоя до 8 мм для стен и 15 мм для пола.
Подходит для системы «Теплый пол».
	180


	СМ 999.9  
КФ (25кг) 
Клей фасадный для пенополистирольный, минераловатных плит и нанесения армирующего слоя
Используется для облицовки стен, полов  керамической плиткой, керамогранитом
	

	Высокопрочный клей, применяется для пенополистирольных и минераловатных плит и нанесения армирующего слоя
Используется внутри и снаружи помещений для крепления плит утеплителя (пенополистирол, минеральная вата) в системе теплоизоляции зданий, а также для устройства базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой и выравнивания поверхности. Может использоваться для облицовки стен, полов из керамической плитки, кераморганита, дикого камня.
Прочность на сжатие не менее 20 Мпа
Прочность клеевого соединения (адгезия) не менее 2,5 Мпа.
Рекомендуемая толщина слоя 2-20 мм
Жизнеспособность раствора не менее 2 ч
Время корректировки плитки  15мин
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -50 С
	282


	СМ 999.9  
КГБ (25кг) 
Клей для укладки блоков из газосиликата
	

[image: C:\Documents and Settings\Менеджер9\Рабочий стол\Флаеры\клей для кладки блоков.png]
	Клей для выполнения кладочных работ с использованием блоков из газосиликата, блоков из керамзитобетона и других лёгких бетонов. 
Прочность на сжатие  не менее 10 Мпа
Прочность клеевого соединения (адгезия) не менее 0,8 Мпа.
Рекомендуемая толщина слоя 2-12 мм
Жизнеспособность раствора не менее 2 ч
Время корректировки плитки   5-8 мин
Расход при толщине слоя 1 мм на 1кв.м = 1,8 кг
Рекомендуемая толщина слоя 2-12 мм
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С
	162


	СМ 999.9  
ГСБ (25кг) 
Клей для газосиликатных блоков
	


[image: ]
	Клей для выполнения кладочных работ с использованием блоков из газосиликата, блоков из керамзитобетона и других лёгких бетонов. 
Прочность на сжатие  не менее 10 Мпа
Прочность клеевого соединения (адгезия) не менее 0,8 Мпа.
Рекомендуемая толщина слоя 2-12 мм
Жизнеспособность раствора не менее 2 ч
Время корректировки плитки   9 мин
Расход при толщине слоя 1 мм на 1кв.м = 1,8 кг
Рекомендуемая толщина слоя 2-12 мм
Морозостойкость (при маркировке символом *)  до -30 С
	146

	Гравитон слой (30 кг)
Штукатурка гипсовая белая для ручного нанесения, 
	[image: C:\Documents and Settings\Менеджер9\Рабочий стол\Флаеры\гравитон слой.png]
	Для выравнивания стен и потолков, не требует дополнительного шпатлевания.
Для ручного нанесения. Используется внутри помещений с нормальной  и относительной влажностью
Цвет: Белый
Жизнеспособность: 50 мин
Начало схватывания: не ранее 60 мин
Конец схватывания: не позднее 180 мин
Толщина наносимого слоя: до 40 мм
Прочность на сжатие не менее: 2,5 Мпа
Прочность сцепления с основанием не менее: 0,5 МПа
Расход смеси: 9 кг на 1 кв.м при слое 10мм
	207


	Гравитон мн (30 кг)
Штукатурка гипсовая белая для машинного нанесения
	[image: C:\Documents and Settings\Менеджер9\Рабочий стол\Флаеры\гравитон штукатурка.png]
	Для выравнивания стен и потолков, не требует дополнительного шпатлевания. Используется внутри помещений с нормальной  и относительной влажностью
Для машинного нанесения.
Цвет: Белый
Жизнеспособность:    60   мин
Начало схватывания: не ранее    _  90    мин
Конец схватывания: не позднее   _      180  мин
Толщина наносимого слоя: до    _   60  мм
Прочность на сжатие не менее:  _   2,5 Мпа
Прочность сцепления с основанием не менее:  __  0,5  МПа
Расход смеси: 9  кг на 1 кв.м при слое 10    мм
	225

	Гравитон шпатлевка (20 кг)
Шпатлевка финишная гипсовая белая 
	

	Для финишной (окончательной) отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной  и относительной влажностью с целью получения высококачественной  поверхности под покраску, оклейку обоями и другими видами отделки. Основания: поверхности с перепадами не более 3 мм: бетонный, гипсовые, оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.
Жизнеспособность:    не менее  100     мин
Время высыхания 3-6 часов
Рекомендуемая толщина наносимого слоя:   0,1-3 мм
Прочность на сжатие не менее: __3    Мпа
Прочность сцепления с основанием не менее:  0,5    МПа
Расход смеси при толщине слоя 1 мм  = 1,0 кг/м2
	192

	Гравитон
ЭКОПОЛ № 2 (25кг)
 Гипсовый самонивелирующийся, безусадочный , подходит для системы «теплый пол»
	[image: ]
	Гипсовый, высокопрочный, теплосберегающий, самонивелирующийся пол. Не трескается, не дает усадки. Применяется для устройства по цементным и гипсовым основаниям самовыравнивающих стяжек толщиной 5-50 мм. Расход при толщине слоя 1 мм  = 1,5-1,8 кг/м2
Температура окружающей среды +5С+30С 
Прочность на сжатие не менее:  15    Мпа
Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 Мпа
Необх.количество воды на 1 кг 0,24-0,28л
Толщина слоя 5-50мм
Жизнеспособность:    не менее  30  мин
Время пешего хождения  4 часа

	282


	Гравитон
НИВЕЛИР  № 1 (25кг)
Цементный самонивелирующийся.  От 5 до 100мм
Рекомендован к использованию в системе «Теплый пол», «Плавающий пол»
	[image: ]
	Цементный, высокопрочный, самонивелирующийся пол. Идеально ровная поверхность.  Применяется внутри отапливаемых помещений. Может использоваться как для тонкослойного выравнивания оснований (5 мм), так и для значительных перепадов до 100мм.
 Расход при толщине слоя 10 мм  = 15-17 кг/м2
Температура окр. среды +5С+30С , влажность воздуха до 75%
Прочность на сжатие не менее:  20    МПа
Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 Мпа
Необх.количество воды на 1 кг 0,17-0,23л
Толщина слоя 5-100мм   Жизнеспособность:    не менее  30  мин
Время полного высыхания слоя 10мм     3-4 суток
Время пешего хождения (слой до 10 мм)  6 часов
	305
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