
**FS 530 Фуговально-рейсмусовый станок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\komarova\Рабочий стол\ВОЛГОДОНСК\FS 530-.jpg** | **C:\Documents and Settings\komarova\Рабочий стол\ВОЛГОДОНСК\soll pneumatico piani a filo-.jpg** | **cavatrice-.jpg** |
| **soll piano spessore-.jpg** | **cappa di aspirazione-.jpg** | **2 rulli sul piano-.jpg** |

****

|  |
| --- |
| **Технические характеристики:** |
| - Ширина строгания 530 мм |
| - Длина столов для строгания 2300 мм |
| - Наклонная направляющая 90-45° 1100 мм |
| - Размер рейсмусового стола 530x920 мм |
| - Длина стола на входе 1240 мм |
| - Длина стола на выходе 1060 мм |
| - Мин/макс. толщина заготовки (рейсмус) 3/250 мм |
| - Макс. толщина снимаемого слоя фуганком 8 мм |
| - Макс. толщина снимаемого слоя рейсмусом 8 мм |
| - Диаметр вала/кол-во ножей 120 мм/4 шт |
| - Скорость вращения строгального вала 5000 Об/мин |
| - Скорость подачи заготовок 6 и 12 м/1' |
| - Мощность мотора hp 7,5 (кВт 5,5) |
| - Вес нетто 980 кг |
| - Уровень шума согласно нормам ЕС 861 75 дБ(А) |
| **Стандартная (базовая) комплектация:** |
| - Запуск звезда – треугольник вручную |
| - Моторизированный подъем рейсмусового стола (2 скорости, позиционатор с точностью до 0,1 мм) |
| - 4 трапециевидных винта подъема рейсмусового стола с 2-мя боковыми направляющими |
| - Электронный цифровой индикатор положения высоты рейсмусового стола |
| - Одновременный подъем фуганочных столов |
| - Винтовой протяжной ролик на входе |
| - Протяжной обрезиненный ролик на выходе |
| - Секционный передний прижим |
| - Аспирационный колпак диам 140 мм |

|  |
| --- |
| **prot CE pieghevole 2 parti-.jpg**  **Станок версии *СЕ* оснащен мотором с тормозом 10” и защитой СЕ типа мостика, складывающегося пополам.** |

**ЦЕНА В МОСКВЕ:**

|  |
| --- |
| **FS 530 Фуговально-рейсмусовый станок CE 5,5 кВт** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ**: |
| 0932055 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ФУГОВАЛЬНЫХ СТОЛОВ |
|  | Поставляется только для версии станков с нормативом СЕ |
|  | Одновременный подъем столов осуществляется посредством сервопривода |
|  | Ручная регулировка вытяжного колпака |
| 0932190 | НОЖЕВОЙ ВАЛ MONOBLOC – НОЖИ TERSA 530 ММ – 4 НОЖА |

**ИТОГО ЦЕНА С УЧЕТОМ ОПЦИЙ: 15 900,00 Евро**

Цена указана со склада в Москве, **с НДС 18%**

Оплата производится по безналичному расчету (счет), по курсу ЦБ РФ

В стоимость не включены:

- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха

- доставка со склада в Москве до производства покупателя – самовывоз

- работа (монтаж, установка, обучение)

- билеты, проживание, питание специалистов-наладчиков

Станок в наличии.