

**Wolman Dura Stain   
Пропитка для дерева, стен и террас**

Стойкая колеруемая супер стойкая полупрозрачная для внутренних и наружных работ.   
Обеспечит вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой.

Wolma Dura Stain Полупрозрачные пятна для защиты новых или выветривания древесины от УФ поседение, плесени роста и структурных повреждений, вызванных водопоглощение, предлагая превосходную прочность, долговечность цвета и простота использования.

Пропитка для дерева украшает дерева с богато пигментированные, полупрозрачный, матовый. Сохраняет цвет дольше, чем традиционные полупрозрачные пятна. Идеально подходит для древесины подвергаются сильным ВС.

**Основные характеристики:**

Богато пигментированные пятна предоставляет выцветанию, более стойкий цвет и большую защиту от ультрафиолетового излучения, чем традиционные полупрозрачные пятна.   
Премикс цвета колеруются до 4 унций. Позволяет создавать собственные оттенки, которые обеспечивают более длительный срок сохранения цвета, чем традиционные "тонированные баз" (в связи с более высокими концентрациями заводе-дисперсионных пигментов).   
Прочный, устойчивый потертости отделка выдерживает интенсивного движения ног и мебель истиранию.   
Гибкая и прощать - обеспечивает превосходное сцепление с проблемами или ранее окрашенных поверхностей.   
Сформулированные выдержать медленно в течение долгого времени без растрескивания и отслаивания.   
Мощный водоотталкивающие превышает федеральный спецификаций.

Защищает древесину от повреждения водой, в том числе трещин, расщепления, деформации.   
Гарантированная защита от разрушения водой в течение 6 лет на горизонтальных и в течение 8 лет на вертикальных поверхностях, сводящая к минимуму такие повреждения, как растрескивание, отслаивание и изменение геометрии древесины.   
Насыщенные цветовые пигменты и УФ фильтры в составе пропитки, обеспечат насыщенный цвет, который не потемнеет со временем.   
Уникальная алкидно/акриловая формула проникает как нефть вглубь, как масляные составы и защищает, как акриловая краска, обеспечивая устойчивое к износу покрытие.   
Пропитка для дерева обеспечивает превосходную адгезию к проблемным или ранее окрашенным поверхностям.  
Пропитка для дерева стойкая к плесени пленка покрытия сохраняет поверхность без пятен.  
Отлично укрывает поверхность в 1 слой.  
Быстросохнущая.  
Простая уборка мыльным раствором.   
Отличное покрытие одним слоем - отличный вариант для повторного покрытия ранее полупрозрачная-мореного дерева.   
Быстрая, легкая очистка воды.

**Гарантии исполнения:**

Предотвращает поседение УФ, предотвращает повреждение водой и сопротивляется шелушение и образование пузырей.

**Проекты:**

Палубы, подъезды, доков.   
Сайдинг и отделка, кровля, ограждения.   
Беседки, беседок, решеток.   
Уличная мебель, игровые наборы, и многое другое!

**Дерево Состояние:**

Без покрытия, новые или выветривания древесины: Перед нанесением покрытия подготовить поверхность древесины с Wolman.  
Чистого дерева с существующими покрытиями Дерево: Удалить краски и твердую или глубоко пигментированные пятна перед применением этого продукта.

**Приготовление:**

Тщательно перемешать перед, а иногда и во время применения. Intermix несколько галлонов вместе. Не разбавлять. обложки окружающих поверхностей и растения не предназначены для нанесения покрытия.

**Тип продукта:**

Водной основе, алкидные / акриловой смеси.   
Банка: 3,78 л.   
Расход: 35 М2 / 3,78л.   
Время высыхания: До <<отлипа>> 2 часа.  
До твердого состояния - 12 часов.  
До хождения и интенсивного использования - минимум 24 часа.

Срок хранения: 7 лет.   
Размеры: 1 галлон 3,78 л.