**Светодиодный светильник BL-AA-S-030-NW**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Энергосберегающий светодиодный светильник BL-AA-S-030-NW предназначен для освещения офисных помещений, торговых площадей, административных учреждений, а также в помещениях с использованием потолка типа "Армстронг". Он совмещает в себе оптимальные рабочие характеристики, высокую световую отдачу и максимальную экономию электроэнергии.** |

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул | BL-AA-S-030-NW |
| Номинальная мощность, Вт | **30** |
| Питание светильника осуществляется от сети переменного тока, напряжением | **220 В±10%** |
| Частота | **50±10% Гц** |
| Цветовая температура излучения, К | **5000** |
| Световой поток светильника без рассеивателя, Лм | **3600** |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677-82 | **Д** |
| Индекс цветопередачи, Ra | **82** |
| Габаритные размеры(L-B-H), мм, не более | **595×595×40** |
| Тип корпуса | **Встраиваемый/накладной** |
| Тип рассеивателя, коэффициент светопропускания | **OP- опал (75%),**  **PR – призма (87%),**  **KL-колотый лед (88%),**  **MP- микропризма (86%)** |
| Корпус светильника | **Листовая сталь , 0,5 мм** |
| Масса, кг, не более | **3** |
| Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | **IP 20** |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | **1** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-20….+55** |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | **36** |
| Срок службы светильника, до часов | **100 000** |
| Цвет светильника | **белый** |
| Производитель: | **ООО «Билайт», г. Белгород, проспект Славы, д.44 «А»** |
| Ваша цена: | **руб/шт.** |