Спецификация системы кондиционирования
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	Технические характеристики

	1
	Сплит система напольно-потолочного типа Pioneer KFF60UW/ KOF60UW Nord-30 с комплектов потолочного крепления для внутреннего блока
	компл.
	3
	Qохл.=17,6 кВт, Qнагр.=18,5 кВт,

	2
	Труба медная Ø9,52 в тепловой изоляции толщиной 9 мм.
	м
	20
	

	3
	Труба медная Ø19,05 в тепловой изоляции толщиной 9 мм
	м
	15
	

	4
	Труба медная Ø22,2 в тепловой изоляции толщиной 9 мм
	м
	5
	

	5
	Труба полипропиленовая PN20 PP - FIBER Ø25х3,52 
	м
	18
	

	6
	Отвод медный под 90 град. Ø9,52 
	шт.
	14
	

	7
	Отвод медный под 90 град. Ø19,05
	шт.
	12
	

	8
	Отвод медный под 90 град. Ø22,2
	шт.
	6
	

	9
	Угольник полипропиленовый 90 град Ø25
	шт.
	14
	

	10
	Изоляция трубчатая для дренажного трубопровода толщиной 6 мм Ø22
	м
	8
	


