Устройство байпаса ПНД Д=110 мм ПЭ100 SDR17   
  
  
  
Трубы стальные электросварные Д=300х6мм. ГОСТ 10704-91 м 6 47,20 сталь Сп3сп  
  
Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Д=110 мм ГОСТ 18599-2001 м 539,2  
   
Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Д=50 мм ГОСТ 18599-2001 м 108  
   
 Задвижка чугунная, Р=1,6 мПа, Д=100 мм МЗВ шт 2  
   
Задвижка чугунная, Р=1,6 мПа, Д=50 мм МЗВ шт 20  
   
Фланец стальной (глухой) Д=100 мм 2 шт  
    
Фланец ПНД Д=50 мм 38шт  
   
Фланец стальной (приварной глухой) Д=300 мм 2 шт   
  
Отвод ПНД α=90˚ Д=110 мм 6 шт  
   
Отвод ПНД α=90˚ Д=50 мм  54шт  
   
Отвод стальной α=90˚ Д=300мм ГОСТ 10705-90 1 шт  
   
Тройник стальной (приварной) 300×300×100 ГОСТ 10705-90 1 шт  
   
Тройник стальной (фланцевый)300×300×100 ГОСТ 10705-90 2 шт

Тройник ПНД (приварной) ГОСТ 18599-2001 18 шт  
   
Фланец ПНД приварной Д=100 мм 2 шт  
   
Комплект крепежный (гайка и болт) а=90×20 мм оцинкованная сталь Сталь 12Х18Н 10Т 20 шт  
   
Комплект крепежный (гайка и болт) а=68×16 мм оцинкованная сталь Сталь 12Х18Н 10Т 352 шт  
   
Краны шаровые Д=32 мм "Bugatti" 64 шт