Устройство байпаса ПНД Д=110 мм ПЭ100 SDR17

Трубы стальные электросварные Д=300х6мм. ГОСТ 10704-91 м 6 47,20 сталь Сп3сп

Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Д=110 мм ГОСТ 18599-2001 м 539,2

Труба ПНД ПЭ100 SDR17 Д=50 мм ГОСТ 18599-2001 м 108

 Задвижка чугунная, Р=1,6 мПа, Д=100 мм МЗВ шт 2

Задвижка чугунная, Р=1,6 мПа, Д=50 мм МЗВ шт 20

Фланец стальной (глухой) Д=100 мм 2 шт

Фланец ПНД Д=50 мм 38шт

Фланец стальной (приварной глухой) Д=300 мм 2 шт

Отвод ПНД α=90˚ Д=110 мм 6 шт

Отвод ПНД α=90˚ Д=50 мм  54шт

Отвод стальной α=90˚ Д=300мм ГОСТ 10705-90 1 шт

Тройник стальной (приварной) 300×300×100 ГОСТ 10705-90 1 шт

Тройник стальной (фланцевый)300×300×100 ГОСТ 10705-90 2 шт

Тройник ПНД (приварной) ГОСТ 18599-2001 18 шт

Фланец ПНД приварной Д=100 мм 2 шт

Комплект крепежный (гайка и болт) а=90×20 мм оцинкованная сталь Сталь 12Х18Н 10Т 20 шт

Комплект крепежный (гайка и болт) а=68×16 мм оцинкованная сталь Сталь 12Х18Н 10Т 352 шт

Краны шаровые Д=32 мм "Bugatti" 64 шт