**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку металлопроката**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и характеристики товара** | **Требования к качеству и безопасности товара** | **Единица**  **измерения** | **Количество товара** |
| 1 | ПРОВОЛОКА ДКРНТ 0,50 БРКМЦ3-1 | ГОСТ 5222-72 | килограмм | 5 |
| 2 | ПРУТОК ДКРНТ 14,0Х3000 БРОФ6,5-0,15 | ГОСТ 10025-78 | килограмм | 5 |
| 3 | ПРУТОК ДКРНТ 20Х3000 БРОФ7-0,2 | ГОСТ 10025-78 | килограмм | 9 |
| 4 | ПРУТОК ДКРНТ 22,0Х3000 БРОФ6,5-0,15 | ГОСТ 10025-78 | килограмм | 11 |
| 5 | ПРУТОК ДКРНТ 25,0Х3000 БРОФ7-0,2 | ГОСТ 10025-78 | килограмм | 24 |
| 5 | ПРУТОК ДКРНТ 36,0Х3000 БРОФ7-0,2 | ГОСТ 10025-78 | килограмм | 27 |
| 7 | Пруток ПКРНХ 50,0х3000 БрОФ7-0,2 | ГОСТ 10025-78 | килограмм | 38 |
| 8 | Лента ДПРНТ 0,2х250х3000 БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-92 | килограмм | 32 |
| 9 | Пруток ДКРНТ 12,0х3000 БрКМц3-1 | ГОСТ 1628-78 | килограмм | 3 |
| 10 | ПрутокНТ 8,0х3000 БрКМц3-1 | ГОСТ 1628-78 | килограмм | 5 |
| 11 | Пруток ДКРНТ 30,0х3000 БрОФ7-0,2 | ГОСТ 10025-78 | килограмм | 19 |

Требования к таре и упаковке: Упаковка Товара должна соответствовать условиям перевозки автотранспортом.

Требования к безопасности, комплектности и качеству товара: поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, паспорту завода-изготовителя, иной технической документации и подтверждается сертификатом качества фирмы-производителя, либо иной нормативно-технической документацией его заменяющей. Поставляемый товар по количеству, качеству, номенклатуре и комплектности должен соответствовать техническому заданию, быть новым, ранее не эксплуатируемым, серийно выпускаемым, свободным от любых прав третьих лиц (т.е. никому не продан, ранее не заложен, не состоять в споре и под арестом, не являться предметом исков третьих лиц). Товар оснащается Поставщиком всеми необходимыми защитными устройствами, отвечающими требованиям Европейского Союза и обеспечивающими безопасную работу обслуживающего персонала. Опасные места должны быть обозначены предупреждающими об опасности знаками. Предупреждающие надписи наносятся (дублируются) на русском языке.

Объем поставленной продукции должен быть не менее заявленного. Возможен толеранс +10%.

Поставка эквивалентов невозможна.