|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство защитного покрытия на время замены оконных блоков | 100 м2 | 0,25 |
| Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 31,25 |
| Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,1786 |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ/ со стороны ул.Виноградной/ | 100 м2 | 0,36 |
| Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,0322 |
| перегородка из аллюминиевых сплавов со створками раздвижными №2 | м2 | 1003,22 |
| Обезжиривание поверхностей пазов примыканий: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,02 |
| Монтаж дополнительных фиксирующих элементов | 100 м | 0,65 |
| профиль дистанционный 24мм | шт | 15,3910 |
| Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,1786 |
| окно №1 из 2-х створок поворотно-откидное в аллюминиевой обвязке | м2 | 62,6911,2 |
| окно №3 из 2-х створок поворотно-откидное в аллюминиевой обвязке | м2 | 11,5352,06 |
| окно №4 из 2-х створок поворотно-откидное в аллюминиевой обвязке | м2 | 11,9252,13 |
| окно №5 из 2-х створок поворотно- откидное в аллюминиевой обвязке | м2 | 13,832,47 |
| Ремонт и восстановление герметизации окон силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м | 0,44 |
| Герметик Эмфимастика PU-50 (600 мл) 21кг\*0.44=9,24кг сечение 5\*35мм | шт. | 15 |

нужна банковская гарантия под этот контракт и займ на выполнение обязательств по контракту