|  |  |
| --- | --- |
| Смесовая ткань полотняного плетения с водоотталкивающей обработкой : Состав Полиэстер 65%, вискоза 35% , Плотность :231-+10 г/м2 | Для изготовления вверха куртки |
| Подкладочная ткань. Состав: нейлон 100 % , Плотнсть : 62-+     г /м2 (черная) | Для подкладки куртки |
| Подкладочная ткань .Состав: нейлон 100 % , Плотнсть : 58-+     г /м2 (белая) | Для пуходержащей подкладки куртки |
| Трикотаж эластичный. Состав: хлопок 95% , эластан 5%  (черный) | для манжет |
| Материал подкладочный клеевой .Состав: полиэстер 100% , Плотность : 60-+ 5 г/м2 (белый) |  |
| Материал подкладочный клеевой. Состав: полиэстер 100% , Плотность : 80-+ 5 г/м2 (белый) |  |
| Утеплитель синтетический 80 г/м2 |  |
| Утеплитель синтетический 100 г/м2 |  |
| Трикотаж ворсовый  .Длина ворса :4-6 мм . Состав: полиэстер 100% , Плотность: 250 +-10 г/м2 | Для подкладки капюшона |
| Молния витая тип 5 |  |
| Замок к витой молнии тип 5 |  |
| Замок обратной к витой молнии тип 5 |  |
| Молния тракторная тип 9 или тип 10 разъемная двухзамковая | 0,80-1,0 |
| Репсовая тесьма шириной 10 мм черного цвета |  |
| Резиновый шнур диаметром 3 мм |  |
| Наконечник для шнура пластиковый черного цвета |  |
| Люверс 4 мм, металл темного цвета |  |
| Шайба плачтиковая под люверс |  |
| Пряжка- полукольца 25 м пластиковая черного цвета | для застегивания хлястика на капюшон |
| Фиксатор для шнура пластиковый черного цвета |  |
| Кнопка магнитная |  |
| Текстильная застежка петельная часть ширина 100 мм |  |
| Нитки швейные 35 ЛЛ | для изготовления подкладки куртки |
| Нитки швейные 45 ЛЛ | Для изготовления вверха куртки |