**Заявка на трубы и колодцы по сетям К-1, К-2 под жб.плиту.**

Трубы полипропиленовые ПЭ63SDR41 по ГОСТ 18599-2001.

1.Сети К-1.

Труба Ф160\*4.0 L=125 м.

Труба Ф110 L=12 м.

2.Сети К-2.

Труба Ф225 \*5.5 L=138 м.

Труба Ф219\*4.0 L=9 м.

3.Выпуск К 3-1.

Труба Ф110 L=10м.

4.Жироуловитель .

HELYX Q=2 л/с, D=1,00м. - 1шт.

5.Колодцы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №По чертежу | Маркаколодца | Расход материалов |
| ПН10 | КС10.6 | КС10.9 | 1ПП10-1 | 1ПП10-2 | КО6 | КС7.3 | Люк | Стремянка |
| **К-1** |
| 1 | КСЛ-2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2 | КСП-2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | КСУ1-2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 4 | КСЛ-3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 5 | КСП-2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 6 | КСУ1-2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| **К-2** |
| 3 | КСУ-1-1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | КСУ-1-7 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 5 | КСП-19 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | КСУ2-10 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 18 | КСЛ-7 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 19 | КСП-7 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего | 12 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | 12 | 12 |

Инженер ПТО ООО «ССМ» Рыженков В.А.