Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B
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Преимущества Groz G1F/HD/B GR42720
· Долгий срок использования;
· Рукоятка профессионального плунжерного шприца 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B имеет удобную для захвата форму;
· Износостойкое порошковое покрытие корпуса;
· Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг;
· Надежность;
· С гибким шлангом 300 мм;
· Ёмкость картриджа 400 г;
· Объём корпуса – 500 см³;
· Рабочее давление – 690 bar (10000PSI);
Производительность – 1 г/ход.

Цена 1619 р.
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/smazochnoe_i_zapravochnoe/zamena_masla/nagnetateli_smazki/mehanicheskie/groz/professionalnyj_plunzhernyj_shprits_690atm_500_sm3_shlang_groz_gr42720_g1f_hd_b/#tab-2

Закупить 25 шт. 








Пробойник пресс-масленок GROZ GR44894 - GFU/01
[image: ] [image: Пробойник для пресс-масленок. Арт. 44894]

Цена 2549 р.
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/smazochnoe_i_zapravochnoe/toplivnye_nasosy/komplektuyuschie/groz/probojnik_press-maslenok_groz_gr44894_gfu_01/#tab-1
· Пробивает забитые смазочные пресс-масленки и облегчает их замену
· Для шестерней, соединений, узлов, ремонтных наборов, рычагов управления, шарниров, шаровых наконечников и т.д.
· Инструмент имеет полностью стальную конструкцию и разработан для применения с ударным инструментом, чтобы вдавить масло малой вязкости через инструмент в смазываемое соединение, разрушая и удаляя грязь и продукты износа
· Противоударная крышка защищает руки
· Гибкий шланг подходит для использования пресс-масленок в труднодоступных соединениях
· В комплекте смазочная насадка и 2 запасных сальника

Закупить 8 шт. 






Нагнетатель смазки с ножной накачкой. Арт. 44255
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Основные характеристики
	Артикул
	44255

	Модель
	FOP/10A

	Производительность
	До 2 г/ход

	Рабочее давление
	8700 PSI (600 BAR)

	
	


Нагнетатель смазки с ножной накачкой для быстрой и эффективной ежедневной смазки экскаваторов, движущийся техники, с/х оборудования и а/м
· Руки свободны при работе - работает от нажатия педали/рычага ногой. Это значительно снижает усилие и позволяет получать смазку под высоким давлением с максимальным комфортом
· При использовании с низким оборудованием можно осуществлять нажатие педали рукой
· Экономичен - обслуживается одним человеком и использует не дорогую смазку
· Конструкция нагнетателя позволяет не использовать стальную мембрану. Благодаря движущимся частям конструкции создаются волны в смазке, которые автоматически удаляют пузыри воздуха
· Процесс смазки всех внутренних частей нагнетателя происходит автоматически
· Подает 2 г смазки за ход и развивает давление до 8,700 PSI
· Работает с типами смазки с вязкостью включая NLGI 1 и 2
· Оборудован резиновым шлангом 2м высокого давления со стальной трубкой и сальником
· Имеет подъемную ручку/рычаг, держатель пистолета и стальную крышку емкости

Замечание! Нагнетатель проходит 100% проверку с непищевыми смазками. В новом товаре могут быть остатки смазки, что указывает на его проверку.
Цена 18 500 р.
[bookmark: _GoBack]Закупить 8 шт. 
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