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Техническая спецификация закупаемого товара
	Наименование товара
	Сода кальцинированная, ГОСТ 5100-85, Марка Б

	Кол-во, объем
	399,272 тн

	Страна происхождения*
	

	Завод-изготовитель*
	

	Условия поставки 
	DDP-склад Заказчика, г. Усть-Каменогорск (Инкотермс 2010)

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 30 календарных дней от даты получения заявки Поставщиком


* Потенциальный поставщик в своей технической спецификации должен указать завод изготовитель и страну происхождения поставляемого Товара.

Техническая характеристика закупаемого товара:

	Наименование товара:

Сода кальцинированная (натрия карбонат), марка «Б», сорт высший, сорт первый,

ГОСТ 5100-85, должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке

и по физико-химическим показателям соответствовать нормам указанным в ГОСТе.

Способ доставки:

Любым видом транспорта Поставщика. Расходы по транспортировке входят в цену товара. 

При отгрузке соды кальцинированной в биг-бегах, товар поставляется в п/вагонах.

При поставке соды кальцинированной в мешках по 50 кг, товар должен быть уложен на паллеты/поддоны с дополнительной обвязкой п/этиленовой пленкой. Вес товара на 1 паллете/поддоне не должен превышать 1,0 тн. 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый товар: в течение 6-ти месяцев от даты поставки каждой партии товара.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

Поставляемый товар (сода кальцинированная) должен быть изготовлен в срок, не ранее 12 месяцев до даты поставки.

УПАКОВКА И ФАСОВКА: 

Тара должна обеспечивать сохранность соды кальцинированной при нормальных условиях транспортировки, перегрузке и хранении.
Фасовка – Биг-беги, вес 1тонна +/- 10%; мешки на паллетах/поддонах, общим весом не более1,0тн.

МАРКИРОВКА, ТАРА: 

Маркировка каждого тарного места товара с дополнительным нанесением на тару знака опасности, манипуляционного знака. 

Маркировка должна быть в виде оттиска, этикетки или ярлыка. В маркировку должны входить: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование продукта, обозначение настоящего стандарта, вес нетто/брутто, марка, сорт, дата изготовления товара, номер партии, срок годности, отметка ОТК (в случае наличия) производителя, предупредительные надписи. Допускается при маркировке указание дополнительной информации по усмотрению Поставщика.

Способ нанесения маркировки на специализированные мягкие контейнеры - вкладывание ярлыка в карман контейнера или в верхнюю часть контейнера в области подворота.

Каждое тарное место должно быть промаркировано символами, указывающими на меры предосторожности и т.п.

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ:

Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать техническим характеристикам по прилагаемой Спецификации, за исключением случаев предложения товара с более лучшими характеристиками.

Документ о качестве предоставляется с поставкой товара. В случае поставки товара импортного производства предоставляется паспорт, заверенный печатью Поставщика с переводом на язык договора.

Каждая партия поставляемого товара должна быть подтверждена Сертификатом(паспортом) качества завода – изготовителя.

Данный реагент входит в перечень входного контроля Заказчика.

Паспорт безопасности, предоставляется Поставщиком при поставке товара, единовременно, на весь объем поставляемого товара.

Сопроводительные документы к химической продукции должны содержать информацию о классификации и мерах предосторожности для снижения риска опасности и сопровождены паспортами безопасности, предоставляемыми с первой поставкой товара на весь объем по договору, и другими документами, содержащими информацию о классификации и мерах предосторожности для снижения риска опасности, и соответствовать требованиям, указанным в ст. 14 Закона РК «О безопасности химической продукции» от 21.07.2007 № 302-III.

Строгое соответствие  всех требуемых в данной форме сведений. 


