Технические параметры
топливозаправщика аэродромного ТЗА-15 стандарт
(с дозатором ПВК жидкости)
1.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
· Топливозаправщик аэродромный предназначен для заправки воздушных судов (далее ВС) всех типов, в том числе зарубежных, авиатопливом с одновременной фильтрацией топлива, отделением механических примесей, добавлением противоводокристализационной жидкости (далее ПВКЖ);
· Изготавливается с учётом ФАП « Сертификация наземной авиационной техники», утвержденных приказом министра транспорта России от 20.02.2003г. №19;
♦	Соответствует международным стандартам для такого типа изделий в плане требований к:
· заправочным рукавам (BS 3158);
· фильтру-водоотделителю (API 1581);
· оснастке цистерны;
· наличию двух независимых автоматических устройств регулирования давления заправки;
· отсутствию контакта топлива с цинком, медью, кадмием;
· наличию системы "мертвый оператор";
· блокировке движения при незавершенных технологических операциях.

· Обслуживается одним оператором-водителем;
· Обеспечивает выполнение своих функций при температуре, атмосферного воздуха от - 40 С до + 40° С.
2.	КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

	Вместимость цистерны, л
	15 000

	Подача   насосной    установки    при    закрытой    заправке    (при противодавлении   после   наконечника  нижней  заправки  -   1,5 кгс/см2) л/мин: •    через один рукав, не менее
	500

	Рекомендуемая подача при открытой заправке через пистолет, л/мин
	400

	Предельно допустимое давление в раздаточном рукаве перед наконечником нижней заправки, кг/см , не более
	4,5

	Номинальная тонкость фильтрации, мкм, не более
	3

	Предельное содержание свободной воды, % (по весу), не более
	0,003

	Погрешность счетчика-расходомера, %, не более
	±0,25

	Рукава раздаточные (количество, шт; длина, м; диаметр, мм)
	1*25*50 (ОРТ-50) 1*25*38 (ОРТ-38)


3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ ФУНКЦИЯМ:
· Транспортировки топлива к местам заправки ВС;
· Нижняя  заправка  под  давлением  через  один  раздаточный  рукав,  расположенный  на рукавном барабане;
· Верхняя открытая заправка через один раздаточный рукав, расположенный на рукавном барабане;
· Верхняя или нижняя заправка ВС фильтрованным топливом из посторонней емкости;
· Дозирование ПВКЖ в авиатопливо во время заправки ВС;
· Наполнение собственной цистерны сторонним насосом нижним способом;
· Слив топлива из цистерны собственным насосом через пункт фильтрации или самотеком.
· Возможность слива и учета топлива из ВС как самотеком так и используя насос;
· Возможность перекачки топлива, минуя емкость ТЗА , через фильтр (функция диспенсера);
· Возможность гидравлических испытаний раздаточного рукава прямо на машине;
· Выдача топлива из цистерны, минуя фильтра;
· Возможность работы на «кольцо»;
4.	ТРЕБОВАНИЯ К ЦИСТЕРНЕ:
· Материал - высокопрочный алюминиевый сплав (или нержавеющая сталь);
· Одноотсечная;
· Должен обеспечиваться полный слив отстоя;
· Должна иметь электронный указатель объема заполнения;
· В нижней части цистерны должно быть дренажное устройство с шаровым краном Ду 50 для слива и с шаровыми кранами (ДУ 10) для отбора проб;
· Должна быть оснащена дыхательной и другой необходимой арматурой в соответствии с международными требованиями;
· Должна быть оснащена системой ограничения налива.
5.	ТРЕБОВАНИЯ К ШАССИ:
♦	Базовая модель: МАЗ-6312В5 (или другой отечественный аналог)
6.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЕ:
· Топливозаправочное оборудование должно включать все необходимые устройства и узлы для безопасной и эффективной заправки воздушных судов в соответствии с международными требованиями;
· Топливные трубопроводы должны быть выполнены из алюминиевого сплава. Для устранения натяжений и колебаний в необходимых местах должны быть установлены эластичные муфты;
· Рабочее давление системы - 10 атм.;
· Пробное давление - 16 атм.
6.1.	Требования к насосу:
· Специально предназначен для авиационных топлив;
· Центробежный, самовсасывающий, правого вращения;
· Привод насоса от двигателя шасси через коробку отбора мощности;
· Уплотнение вала	торцевое;
· Модель	СЦЛ-20/24
· Производительность,      не менее  - 60 м3/час.
6.2.	Требования к фильтру-водоотделителю (ФВО):

	♦
	Производство                                                                    - ООО «НПФ «Агрегат»

	♦
	Тип                                                                                 - ФВГк-86

	
	6.3. Требования к счетно-дозирующей системе:

	♦
	Погрешность                                                   - + 0,25 %;

	♦
	Максимальная  пропускная  способность,   - 2000 л/мин;

	
	не менее


· Дозировка ПВКЖ	-0,0%, 0,1+0'05%;
· Счетчик с механической счетной головкой;
· Наличие системы визуализации поступления ПВКЖ в поток авиатоплива;
· Возможность показаний мгновенного, разового и суммарного расходов топлива;
· Наличие сертификата Госстандарта России.
· Наличие свидетельства о поверке Счетчика и Дозатора выданного отечественным ЦСМ.
6.4.	Требования к заправочным рукавам:
· Тип   -            ОРТ–38 и ОРТ-50;
· Количество, шт; диаметр, мм х длина, м     - 1x50x25; 1x38x25
· заправочные рукава расположены на рукавных барабанах, намотка на которые выполняется механически;
· механизм намотки рукавов на рукавные барабаны имеет свой отдельный независимый гидропривод.
6.5.	Требования к раздаточным устройствам:
· Модель	- ННЗ-4 или ННЗ-5;
· Количество	- 1 шт.;
· Оснащение:

· фильтр со 100 ячейками;
· регулятор давления 45 psi;
· устройство для отвода статического электричества;
· пробоотборник;
Раздаточный пистолет: РП-34
6.6.	Требования к запорной арматуре:
· Шаровые краны Ду 80 (шары из нержавеющей стали, корпус алюминиевый);
· Быстрое запирание с точностью до одного литра;
· Положение рукоятки шарового крана однозначно для оператора.
6.7.	Требования к заправочному модулю (пожелания):
· Материал кожуха - алюминиевый сплав;
· Днище кожуха, герметичное (на случай проливов), 4 сливных крана по углам модуля;
· Освещение модуля - плафон освещения модуля не должен находится на двери модуля;
· Наличие технологического люка в крыше модуля для обслуживания.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗАПРАВКИ:
· В соответствии с международными нормами является обязательной, дополнительной системой регулирования давления заправки (кроме регулятора давления в наконечнике нижней заправки);
· Должна включать в себя клапан регулировки давления - исполнительный орган и трубки Вентури - точки измерения давления;
· Должна гасить все гидроудары и выравнивать пульсации давления потока топлива;
· При достижении давления за наконечником нижней заправки выше заданной величины (3...4,5 кгс/см2) клапан должен автоматически запирать напорную линию (например при закрытии клапанов воздушных судов) и уменьшать обороты топливного насоса до минимальных;
· Должна надежно защищать от избыточного давления заправочную систему воздушного судна даже при выходе из строя наконечника нижней заправки.
8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ  -     ТИПА "МЕРТВЫЙ
ОПЕРАТОР":
· Наличие системы мертвый оператор
· Наличие системы «Мертвый оператор» на налив цистерны
9.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ БЛОКИРОВКИ ДВИЖЕНИЯ ШАССИ:
♦	Блокировка тормоза шасси должна осуществляться при:
· неубранных раздаточных рукавах;
· не отсоединенном наполнительном рукаве при наливе цистерны;
· не отключенном топливном насосе;
10.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЦИСТЕРНЫ:
♦	При достижении предельного уровня топлива в цистерне система должна:
· закрывать наполнительный донный клапан;
· отключать сторонний насос (на пункте налива);
· подавать звуковой и световой сигналы.
11.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:
· На топливозаправщике должны быть установлены два барабана заземления с тросом в полиэтиленовой оболочке длиной 30 м каждый. Один барабан должен иметь на конце троса зажим типа "крокодил" для выравнивания потенциала между ТЗА и воздушным судном. Другой барабан со штырем на конце троса должен служить для заземления ТЗА на месте стоянки. Обратная намотка тросов заземления должны осуществляться полуавтоматически (самоубирающиеся);
· [bookmark: _GoBack]Топливозаправщик должен имеет цепь заземления, постоянно контактирующую с дорожным покрытием, последние звенья которой, должны быть выполнены из неискрящего, прочного к стиранию электропроводного материала;
♦	Вся топливная система ТЗА должна быть соединена в единую электрическую цепь с
помощью    электропроводных перемычек
♦	2 порошковых огнетушителя по 10 кг;
12.	ДОКУМЕНТАЦИЯ:
♦	Руководство по эксплуатации, формуляр, схемы, сертификат. Вся документация на русском
языке.
13. ОКРАСКА ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА:
♦	Окраска топливозаправщика производиться в соответствие с картой окраски Заказчика

