Потребность в болтах с уменьшенной головой ГОСТ 7796,7808:

20\*50 ст.20-1000 кг

16\*35 ст.20-1000 кг

27\*50 ст.35-1000 кг

16\*70 ст.20-1000 кг

16\*110 ст.20-1000 кг

20\*60 ст.20 -1000 кг

24\*110 ст.20 -1000 кг

20\*70 ст.20- 1000 кг

12\*90- 1100 кг