***Сварочный агрегат передвижной на раме.***

В комплекте шасси одноосное торсионное.\*

 Номинальный сварочный ток (А) 400\*

 Номинальное рабочее напряжение (В) 36\* \*

Пределы регулирования сварочного тока (А) 45-430\* \*

Мощность двигателя (кВт, л.с.) Не менее 37 (50)\*

\*Частота вращения(об/мин) 1800\*

 Охлаждение двигателя (Воздушное)\*

Топливо Дизельное ГОСТ 305-82 \*

 Часовой расход топлива двигателя в номинальном режиме работы (кг/ч), не более 4,4\*

 \*Емкость топливного бака(л) не менее 60\*