**Значок в кол-ве: 105330 шт.**

Описание:

Значок представляет собой стальную основу с креплением «магнит» на тыльной стороне.

Лицевая сторона покрыта полимерной пленкой с нанесенным полноцветным изображением и слоем прозрачного акрила (полимерной смолы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Технические показатели | Качественные показатели |
| Конструктив | Механизм крепления: круглый магнит с фиксатором; диаметр магнита 9 мм (+/- 1 мм), диаметр фиксатора - диаметр 18 мм (+/- 1 мм.) | Магнит: достаточная фиксация (фиксация магнита через 25 листов бумаги 80 гр./м2.- при механическом воздействии средней силы (потрясти) магнит хорошо держится) |
| Основа: диаметр 15 мм (+/- 2 мм.), форма вырубная |  |
| Стикер: пленка белая ПВХ  | Стикер: отсутствие отслоения и смещения относительно металлической основы, без пузырей |
| Слой эпоксидной смолы: высота слоя смолы 1,65- 1,85мм (+/- 0,10 мм.) | Слой эпоксидной смолы: отсутствие затека смолы за края формы; слой смолы равномерный (нет перепадов по высоте), не пузырей, при нажатии на смоляной слой не оставляет следов. |
| Материал   | Крепление: магнит круглый металлический | Крепление: внешний вид металла без повреждений, царапин, выбоин |
| Основа: сталь | Основа: отсутствие деформации, внешний вид металла ровный, гладкий, нет трещин, без царапин, без зазубрин |
| Эпоксидный слой смолы | Эпоксидный слой смолы: отсутствие повреждений внешнего слоя смолы (царапин, пятен, следов, отпечатков), прозрачный, отсутствие включений посторонних элементов, воздушных пузырей под слоем смолы; |
| Цвет | Крепление и основа: стальной цвет | Крепление и основа: цвет ровный, однотонный, без вкраплений и без пятен другого цвета |
| Стикер: 4+0 (CMYK), печать цифровая с разрешением 1500dpi, | Качество печати: четкие границы изображения, отсутствие пикселизации изображения, пятен, муара. |
| Бренд | Масштаб и цвет изображения соответствует образцу и макету. |   |

**Значок на магните**

