Основные требования к техническим характеристикам на выполнение строительно-монтажных работ, по ремонту  полов 1 эт., в осях 8-14/Д-Е строение 1 (инв. № 20077777 Производственное здание/ подстанция),  по адресу: г. Москва, проспект Буденного, дом 25а, для нужд ФГУП «ВИАМ».
 
	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество
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	Раздел 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов из плиток бетонных
	100 м2 покрытия
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм
	100 м2 пола
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	206,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Шпатлевка поверхностей отдельных мест шпатлевкой-выглаживание поверхности
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	0,412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования
	100 м
	0,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Устройство герметизации деформационных швов
	100 м шва
	0,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом, первый слой cо следующими техническими характеристиками:

	
	
	

	Внешний вид
	
	Медоподобная желтоватая жидкость. Легко окрашивается

	Плотность при 20 °С, кг/м3
	
	1,16-1,25

	Прочность при растяжении, МПа
	
	40-90

	Прочность при изгибе, МПа
	
	80-140

	Прочность при сжатии, МПа
	
	100-200

	Температура полимеризации, °С
	
	от 20

	Среднее рекомендуемое соотношение отвердитель:смола
	
	7:1

	Время полимеризации
	
	1,5 часа

	Время полной полимеризации
	
	24 часа

	Водопоглощение за 24ч, %
	
	0,01-0,1

	Ударная вязкость, кдж/м2
	
	5-25

	Теплостойкость, °С
	
	55-170

	Вязкость при 20 °С, мПа*с
	
	4000

	Ударная вязкость, кДж/м2
	
	19



	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом, последующий слой (следующими техническими характеристиками указанные в п.11)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью cо следующими техническими характеристиками:
	
 Внешний вид покрытия однородное, матовое 
Цвет серый, светло-серый, зеленый, красно-коричневый, синий, черный, возможно изготовление эмали других цветов по согласованию с потребителем 
Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С не более 3 часов 
Доля нелетучих веществ по массе по объему 37÷43 %  22÷26 % 
Теоретический расход на один слой1)190÷230 г/м2     5,9÷4,7 м2/л 
Рекомендуемая толщина одного слоя2)   40÷50 мкм 
Рекомендуемое количество слоев   2÷3 



	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	47,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	47,30




2.2. Требования к результатам работ
	Работы должны быть выполнены качественно, в установленные сроки в соответствии со строительными нормами и правилами, государственными
 стандартами, сертификатами, техническими паспортами и другими нормативными документами, удостоверяющими качество материалов, конструкций и деталей. Кроме того, подготовить исполнительную документацию необходимую для сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.3. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества работ.
        Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в данном техническом задании в полном объёме.
        Гарантийный срок, указанных в п. 2.1. работ – 48 месяцев от даты подписания акта сдачи-приёмки.
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