|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Кол-во,  шт. |  | Постоянные показатели  (которые не могут изменяться) | |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрический накопительный водонагреватель | 2 |  | Напряжение: 380 В.  Материал бака: углеродистая сталь, покрытая изнутри защитным полимерным материалом.  Размещение: напольный; Максимальная температура нагрева: 95°C;  Анод: магниевый анод.  Комплектация водонагревателя: с распределительным шкафом. | Объем бака: 500 л.  ТЭН мощность от 11 кВт.  Материал бака комплектуется съемной теплоизоляцией толщиной от 60.  Потери энергии за сутки (24ч) 0,4кВт/ч.  Вес 100кг. |