|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Кол-во,шт. |  | Постоянные показатели (которые не могут изменяться) |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрический накопительный водонагреватель | 2 |  | Напряжение: 380 В.Материал бака: углеродистая сталь, покрытая изнутри защитным полимерным материалом.Размещение: напольный; Максимальная температура нагрева: 95°C; Анод: магниевый анод.Комплектация водонагревателя: с распределительным шкафом. | Объем бака: 500 л.ТЭН мощность от 11 кВт.Материал бака комплектуется съемной теплоизоляцией толщиной от 60.Потери энергии за сутки (24ч) 0,4кВт/ч.Вес 100кг. |