|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 3,2246*(16,51+305,95) / 100* |
| 51 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 1,18*118 / 100* |
| 52 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1651*(0,75\*1,14\*4+1,86\*0,44\*16) / 100* |
| 53 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 3,0595*(2\*1,14\*7+1,86\*1,14\*54+1,86\*2,55\*37) / 100* |
| 54 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 1,71*171 / 100* |
| 55 |  | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм | м | 171*1,1\*65+2,51\*37+0,4\*16* |
| 56 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,622*62,2 / 100* |
| 57 |  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,622*62,2 / 100* |
| 58 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1,94*194 / 100* |
| 59 |  | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,2037*-Ф16.р1* |
| 60 |  | Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм | м2 | 203,7*Ф16.р1\*1000* |
| 61 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,236*23,6 / 100* |

Окна ,подоконники, откосы.