**Техническое задание.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Показатели** | **Значение** |
| 1 | Кресло руководителя C:\Documents and Settings\yagudin.r\Рабочий стол\1292575773727 (1).jpg  | Цвет  | Черный | Шт. | 24 |
| Покрытие: Износоустойчивая синтетическая мебельная ткань | Наличие |
| Подлокотники пластиковые | Наличие  |
| Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении | Наличие |
| Покрытие задней стороны спинки из искусственной кожи черного цвета | Наличие |
| Набивка кресла: Стандартный поролон | Наличие |
| Плотность поролона | Не менее 25 кг/м3 |
| Регулировка кресла по высоте | Наличие |
| Газлифт | Наличие |
| Рекомендуемая нагрузка на кресло  | Не менее 120 кг |
| Материал изготовления крестовины | Износостойкий пластик черного цвета |
| Ролики нейлоновые | Наличие |
| Количество роликов | Не менее 5 шт. |
| Габариты |
| Высота спинки  | Не менее 780 мм и не более 800 мм |
| Ширина спинки | Не менее 640 мм |
| Высота подлокотников над уровнем сиденья | Не менее 280 мм и не более 285 мм |
| Максимальная высота кресла | Не менее 1230 мм |
| Диаметр крестовины | Не менее 680 мм |
| Вес кресла | Не более 15,4 кг |
| 2 | Кресло руководителяКресло для руководителя Министр | Цвет | Черный | Шт. | 1 |
| Покрытие | Экокожа |
| Подлокотники пластиковые | Наличие |
| Мягкие накладки на подлокотниках | Наличие |
| Материал изготовления крестовины | Пластик |
| Набивка кресла | Поролон  |
| Толщина поролона | Не менее 80 мм |
| Толщина дополнительных боковых накладок на спинке и сиденье | не менее 30 мм |
| Синтепоновая прослойка между обивочным материалом и поролоном | Наличие |
| Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в двух положениях | Наличие |
| Механизм подъёма и опускания кресла | Наличие |
| Максимальная нагрузка на кресло  | Не менее 120 кг |
| Ролики нейлоновые | Не менее 5 шт. |
| Каркас кресла монолитный толщиной  | не менее 18 мм |
| Габариты |
| Высота спинки | Не менее 74 см и не более 76 см |
| Ширина спинки | Не менее 52 см и не более 54 см |
| Максимальная высота сиденья | Не менее 62 см |
| Минимальная высота сиденья | Не более 53 см |
| Глубина сиденья | Не менее 51 см |
| Максимальная высота кресла | Не менее 133 см |
| Диаметр крестовины | Не менее 66 см |
| Вес кресла | Не более 18 кг |
| 3 | Стул мягкий  http://www.uta-stil.ru/cart/images/e-2.jpg  | Описание: Стул состоит из каркаса, мягкого сиденья и мягкой вставки на спинке стула. Спинка с изогнутыми задними ногами.  | Наличие | Шт. | 6 |
| Профиль царг, проножек и передних ножек - фигурный | Наличие |
| Склеенная неразборная конструкция каркаса  | Наличие |
| Материал изготовления каркаса: массив березы | Наличие  |
| Сиденье трапециевидной формы со скругленными углами | Наличие |
| Состав сиденья: Поролон, МДФ, мебельная ткань, спанбонд. | Наличие |
| Толщина поролона  | Не менее 80 мм |
| Цвет каркаса | Орех |
| Тон согласовывается с заказчиком | Наличие |
| Спинка и сиденье в текстильной обивке | Наличие |
| Обивка  | Мебельная ткань |
| Цвет обивки согласовывается с заказчиком | Наличие |
| Высота | Не менее 940 мм и не более 945 мм |
| Ширина | Не менее 470 мм и не более 475 мм |
| Глубина | Не менее 525 мм и не более 533 мм |
| Вес стула | Не более 5,1 кг |
| 4 | Стул мягкийКларк-1 | Описание: Стул состоит из каркаса, мягкого сиденья и мягкой вставки на спинке стула | Наличие | Шт. | 8 |
| Склеенная неразборная конструкция каркаса  | Наличие |
| Материал изготовления каркаса: массив березы | Наличие  |
| Сиденье трапециевидной формы со скругленными углами | Наличие |
| Состав сиденья: Поролон, МДФ, мебельная ткань, спанбонд. | Наличие |
| Толщина поролона  | Не менее 80 мм |
| Цвет каркаса | Белый глянец |
| Спинка и сиденье в текстильной обивке | Наличие |
| Обивка  | Мебельная ткань |
| Цвет обивки  | Бежевый  |
| Рисунок ткани согласовывается с заказчиком | Наличие |
| Высота | Не менее 990 мм и не более 995 мм |
| Ширина | Не менее 450 мм и не более 460 мм |
| Глубина | Не менее 400 мм и не более 410 мм |
| Высота спинки  | Не менее 510 мм и не более 520 мм |