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	Дверной блок ПВХ однопольный  системы REHAU  или эквивалент 







	Параметры эквивалентности:
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Схема двери однопольной

Описание: Дверь из поливинилхлоридных профилей (3-х камерного) 3-го остекления, однопольная, с дверной коробкой и порогом.
Размер дверного блока: 2000х900 мм, (2 шт.).
Заполнение: стекло и сэндвич-панель.
Цвет двери – белый.
Открывание – правое.
Сэндвич-панель  на высоте 840 мм от уровня пола.

Конструкция дверной коробки П-образная с порогом.
Крепления полотен:  на петли.

Контрольные замеры дверных проемов в обязательном порядке производятся исполнителем, непосредственно перед изготовлением дверных блоков.
	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. ГОСТ 30970-2002.

	Перегородка ПВХ с тонированные стеклами  системы REHAU  или эквивалент 

	Параметры эквивалентности:
Описание: перегородка из поливинилхлоридных профилей 3-х камерных, тройного остекления. внутренняя со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части
Заполнение: стекло, сэндвич-панель.
Цвет – белый.
Крепление: к полам, потолку, стенам.
Высота: 3,03 м.
Сэндвич-панель  на высоте 840 мм от уровня пола.
Сэндвич-панель  на высоте 530 мм от уровня навесного потолка.
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Схема конструкции перегородок ПВХ

Контрольные замеры в обязательном порядке производятся исполнителем, непосредственно перед изготовлением перегородок ПВХ.
	ГОСТ 30673-99 «ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ 
ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ»

	Многозапорный замок на двери из ПВХ профилей «Apecs» серии 7000, или эквивалент

	Параметры эквивалентности:
Описание: врезной замок с роликом и под ручку для двери из ПВХ,
Материал – никель;
Способ запирания – ригельный;
Способ защелкивания – роликовая защелка;
Тип цилиндрового механизма – цилиндровый;
Межосевое расстояние - 92 мм;
Ширина лицевой планки - 16 мм.
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	ГОСТ 5089-2011. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия


	Офисная  ручка скоба 300/30 (ОР-300-Б) или эквивалент
	Характеристики:
Материал: алюминий;
Диаметр ручки - 30 мм;
Расстояние между креплениями - 300мм;
Цвет  – белый.
[image: ]
[image: ][image: ]

	Скобяные изделия (ГОСТ 538-2001):

	Петля дверная для дверного блока из ПВХ 
	Характеристики:
Регулировка по вертикали +4/-3мм;
регулировка по горизонтали + 5мм;
регулировка прижатия створки в диапазоне прижатия с резервом 0,5 мм;
максимальный вес створки 120 кг.
Цвет  – белый.
Количество: 8 шт.
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	ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия
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