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Техническое задание 

1. Номенклатура автоматов питьевой воды, подлежащая сервисному обслуживанию.
                                                                                                                                               Таблица 1

	№ лота
	Название моделей автоматов питьевой воды.
	Кол-во
	Стоимость технического (сервисного) обслуживания 1 автомата в год с НДС

	
	
	
	ТО-1
	ТО-2

	1
	Аквастар HD-2002 ХТ
	11
	
	

	2
	Аквафор 58 BF
	4
	
	

	3
	Аквафор 58BF-(H)
	3
	
	

	4
	Аквафор 58BF (Кристалл)
	17
	
	

	5
	Аквафор 58ВFH  (Кристалл)
	31
	
	

	6
	Аквафор GX-60LB
	9
	
	

	7
	Аквафор GX60LB (Кристалл)
	3
	
	

	8
	Аквафор 60L-F-D
	1
	
	

	9
	Аквафор 60LB-F-D (Кристалл H)
	1
	
	

	10
	Аквафор LM-YLI-58B-H
	4
	
	

	11
	Ecomaster WL
	4
	
	

	12
	Ecomaster WL 3000
	3
	
	

	13
	Ecomaster WL950
	2
	
	

	14
	Аквафор LM-YLI-58B-H
	4
	
	

	15
	Аквафор LMYI58ВН RO
	2
	
	

	
	ИТОГО
	99
	
	


Количество обслуживаемых автоматов питьевой воды -  99 шт.

2.  Сервисное обслуживание:

       периодичность: 1 раз в 6 месяцев 
Замена комплектов сменных элементов:

· Осадочный (механический) фильтр

· Угольный пре-фильтр

· Мембрана ультрафильтрационная 

· Угольный пост-фильтр

3. Требования к оказанию Услуг и комплектующим элементам и материалам.

Таблица 2

	3.1.
	Замена комплектов сменных элементов:

	3.1.1.
	Осадочный (механический) фильтр 

Очищает воду от механических примесей – песка, ржавчины, глины и т.п., а также от широкого спектра органических и неорганических примесей, снижает мутность, цветность, устраняет неприятный запах воды, улучшает вкус.

Ресурс 6 месяцев (или не менее12000 литров)

	3.1.2.
	Угольный пре-фильтр 

Устраняет органические загрязнения и соединения, образующиеся при хлорировании  воды. Удаляет неприятные запахи и привкусы. Ионы йода предотвращают размножение бактерий при застаивании воды

Ресурс 6 месяцев (или не менее 12000 литров)

	3.1.3.
	Мембрана ультрафильтрационная

Мельчайшая мембрана U/F фильтра, размером 0.01~0.04 µm удаляет загрязнения, оставляя природные минеральные соединения

  Ресурс 12  месяцев (или не менее 12000 литров)

	3.1.4.
	Угольный пост-фильтр

Содержит  гранулированный мелкозернистый активированный уголь повышенной плотности, изготовленный из скорлупы кокосового ореха с содержанием ионов серебра.

Удаляет неприятный вкус и запах, а также обеззараживает и предохраняет от размножения бактерий в самом фильтре.

  Ресурс 6 месяцев (или не менее 12000 литров)

	3.2.
	Диагностика и настройка систем автомата очистки воды:

	3.2.1.
	Тестирование компрессора. Тестирование должно показать температуру нагревания компрессора, максимальное давление компрессора, наличие масла.

	3.2.2.
	Проверка работоспособности датчика охлаждения. Индикатор должен засветиться зеленым светом.

	3.2.3.
	Проверка герметичности соединения трубок конденсатора. Устранение протеканий.

	3.2.4.
	Профилактика FAN COVER. Удаление загрязнений, проверка надежности крепежных соединений.

	3.2.5.
	Установка температуры холодной воды. Температура холодной воды должна быть в диапазоне от +5°С до +8°С включительно.

	3.2.6.
	Тестирование автоматики нагрева. Проверка работы теплового реле для предотвращения перегрева в резервуаре горячей воды.

	3.2.7.
	Проверка работоспособности нагревательного элемента. Индикатор должен засветиться красным светом.

	3.2.8.
	Настройка датчиков нагрева. Температура горячей воды должна быть в диапазоне от +85°С до +95°С включительно.

	3.2.9.
	Очистка радиатора. Устранение потери теплоотдачи.

	3.2.10.
	Тестирование и настройка электронных плат MAIN PCB, PCB. Компьютерная диагностика с использованием специализированного лицензированного программного обеспечения.

	3.2.11.
	Диагностика системы UF-фильтрации.

	3.2.12.
	Проверка программирования и настройки функций автомата. Настройка режимов и функций.

	3.3.
	Общие профилактические работы:

	3.3.1.
	Осмотр картриджей и мест соединения шлангов. Замена изношенных шлангов.

	3.3.2.
	Обработка резервуаров, трубопроводов, каплесборника обеззараживающим раствором.

	3.3.3.
	Обработка бака горячей воды антинакипином. Очистка отложений солей жесткости.

	3.3.4.
	Промывка резервуаров и трубопроводов. Производится после замены комплектов сменных элементов.

	3.3.5.
	Очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей аппарата. Обработка каплесборника и всех поверхностей автомата антибактериальным чистящим раствором.


Все комплектующие и расходные материалы, предоставляемые Исполнителем, не должны быть бывшими в употреблении. Все комплектующие и расходные материалы, предоставляемые Исполнителем, должны соответствовать санитарным и иным нормам, установленным на территории Российской Федерации, и иметь необходимые сертификаты/декларации соответствия, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Таблица 3

	N п/п
	Наименование
	Технические характеристики

Требуемое значение

	1
	Седиментный механический фильтр


	Фильтр № 1

Седиментный (механический) оригинальный фильтр 

Ступень 1. Должен устранять нерастворенные в воде механические частицы, размер которых свыше 0,5 мкм (ржавчина, песок и др.).



	2
	Угольный фильтр предварительной очистки 


	Фильтр №2

Угольный оригинальный фильтр с предварительной очистки 

Ступень 2. Должен устранять органические загрязнения и соединения, образующиеся при хлорировании воды. Должен устранять неприятные запахи и привкусы.

Ступень 3. Должен содержать Ионы серебра, предотвращающие размножение бактерий при застаивании воды. 

	3
	UF мембрана


	Фильтр №3

Ультра фильтрационная мембрана оригинальная

Ступень 4. Должна иметь размер ячейки не более 0,1 мкм, устранять из воды мельчайшие загрязнения, вредные вещества и бактерии, оставляя необходимое количество природных минеральных соединений. 

Должен обеспечить фильтрацию воды на молекулярном уровне, оставляя природную минерализацию.

	4
	Угольный фильтр окончательной очистки с ионами серебра


	Фильтр №4

Угольный оригинальный фильтр r окончательной очистки с ионами серебра

Ступень 5. Материал - уголь из скорлупы кокоса, структура - прессованный уголь, блочный, должен обладать очень высокими адсорбирующими свойствами. Должен удалять запахи, привкусы, прошедшие через гранулированный уголь и ультрафильтрацию. Должен дезодорировать воду.

Ступень 6. Должен содержать Ионы серебра, обеззараживающие воду.


Требования к гарантийному обслуживанию.

· Исполнитель должен гарантировать качество оказанных Услуг в соответствии с руководством по эксплуатации.

Исполнитель должен обеспечить гарантию на результаты оказанных Услуг, действующую не менее 3 (трех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки  оказанных услуг. 

