ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по установке газобаллонного оборудования, для использования в качестве топлива компримированного природного газа на легковом автомобильном транспорте, принадлежащем ГКУЗ «АТХ МЗСО»

Настоящее техническое задание определяет обязательные требования Заказчика к качественным, техническим и функциональным характеристикам (эксплуатационным свойствам) работ (услуг), являющихся предметом контракта.

1. Заказчик: Государственное казенное учреждение здравоохранения «Автохозяйство министерства здравоохранения Сахалинской области», сокращенное наименование: ГКУЗ «АТХ МЗСО». г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя 24.
2. Место оказания услуг: Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя, но не более 20 км от места нахождения Заказчика. Доставка автотранспортных средств до места выполнения работ и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.
3. Срок оказания услуг: в течении 40 рабочих дней с момента подписания контракта. 
4. Перечень, количество и модели автотранспорта, подлежащего к установке газобаллонного оборудования в рамках настоящего технического задания (государственного контракта) приведен в Приложении №1. 
5. Требования к объему и виду предоставляемых услуг. 
5.1 Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные документы: Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства (до установки) и Протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями (после установки), выданные аккредитованной испытательной лабораторией, справки формы 2-А, 2-Б, Заявление-декларацию, а также предоставляет соответствующие сертификаты на установленное оборудование;
            5.2 Исполнитель вносит изменения в регистрационные документы автомобиля в МРЭО ГИБДД;
            5.3  Исполнитель производит монтаж автомобильного ГБО:
- Монтаж подкапотной части;
- Монтаж баллона в сборе;
- Монтаж трубопроводов;
- Проверка герметичности и опрессовка системы;
- Предварительная настройка работы оборудования;
- Чистовая настройка работы оборудования (программирование и т. п.).	
             Спецификация в Приложении №2;
5.4 Исполнитель проводит инструктаж персонала Заказчика по правилам эксплуатации газобаллонного оборудования на автомобиле, правилам пользования газозаправочной станцией, выдает документы о прохождении инструктажа, предоставляет инструкцию по охране труда при эксплуатации автомобилей работающих на газовом топливе;
5.5 Исполнитель обеспечивает гарантийное (плановое) техническое обслуживание газобаллонного оборудования на автомобиле в течении одного года с даты сдачи оборудования в эксплуатацию.
6. Требования к качеству оказываемых услуг, обслуживанию и безопасности:  
6.1 Исполнитель обязан оказать услуги с использованием собственных комплектующих агрегатов, оборудования и материалов. Устанавливаемое на автомобили газобаллонное оборудование должно быть оригинальным, новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, работоспособным, свободно поставляться на территорию Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия, документы с указанием названия, наименования производителя газобаллонного оборудования, года выпуска (изготовления) по каждому наименованию на русском языке (паспорт изделия, гарантийный талон, техническое описание (на русском языке), инструкцию по эксплуатации (на русском языке), копию сертификата на право установки газобаллонного оборудования и иные документы по согласованию Сторон.
Качество установки, наладки, гарантийного технического обслуживания должно соответствовать «Руководству по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе (РД 03112194-1095-03)», технологическим стандартам (ГОСТ, СНиП), требованиям Федеральных законов Российской Федерации и других нормативных актов, и не должно нарушать гарантийных обязательств, и требований эксплуатационной документации завода-изготовителя, должно состоять из процедур, предусмотренных, для соответствующего воздействия производителем. 
6.2 Установка газобаллонного оборудования производится в соответствии с требованиями действующих законов, ГОСТов, технических регламентов, технических норм предъявляемых к техническому состоянию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе:
-  Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Технический регламент таможенного союза «ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2016 г.).
- Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».
- ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»
- ГОСТ 23435–79 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура диагностических параметров».
-  ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
- РД 03112194-1095-03 «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе»
 требованиями безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, экологическими нормами и требованиями при соблюдении условий Контракта.
	Исполнитель обеспечивает качественное оказание услуг по монтажу и испытанию автомобильного ГБО в сервисном центре Исполнителя, имеющим разрешение на выполнение работ, в том числе компрессорное оборудование, и аттестованный для выполнения этой работы рабочий и технический персонал. В целях исполнения контракта не допускается перемена Исполнителя, а также привлечение субподрядных организаций. Приемка транспортных средств осуществляется Исполнителем согласно графика перевода автомобилей на ГБО, составленного обеими сторонами. Доставка транспорта к месту монтажа ГБО осуществляется Заказчиком.
6.3 Автомобили Заказчика, поступающие на установку ГБО должны быть технически исправными, прошедшими технический осмотр на СТО (станции технического обслуживания), имеющими ОСАГО. 
           6.4 Исполнитель обеспечивает сохранность автотранспорта Заказчика, переданного Исполнителю для оказания услуг. Состояние автомобиля фиксируется в приемо-сдаточном акте или ином документе, который подписывают ответственные лица Исполнителя и Заказчика. В случае возникновения неисправностей, отсутствовавших на момент приема автомобиля на ремонт и техническое обслуживание, Исполнитель возмещает причиненные убытки в полном размере за свой счет.
6.5 Все замененные на автомобиле в процессе оборудования агрегаты, после окончания работ, возвращаются Заказчику. 
6.11 Работы считаются сданными Исполнителем и принятыми Заказчиком по качеству и количеству, с момента подписания сторонами акта выполненных работ и услуг.
7. Требования к гарантийному сроку: 
7.1. Автотранспортные средства, прошедшие дооборудование газобаллонным оборудованием, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническому состоянию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части обеспечения безопасности дорожного движения.
    Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Исполнителем по контракту. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказанных услуг Заказчику.  Применяемые материалы, методы и технологии должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автотранспорта.
Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями Договора.
7.2 Гарантийные обязательства сохраняются в течение одного календарного года либо 10 тыс. км пробега а/м с установленным ГБО, что наступит ранее, со дня подписания приемо-сдаточного акта.
7.3 Гарантийное техническое обслуживание после первых 5000 км. пробега после установки ГБО (выполняется Исполнителем) - ТО-1, за счет Исполнителя.
7.4 Обязательное техническое обслуживание после каждых 10000км. пробега (выполняется Исполнителем) - ТО-2.
7.5 В случае обнаружения дефектов при правильной эксплуатации ГБО, а также при выходе из строя агрегатов ГБО полностью или их комплектующих, по вине завода изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до их замены производится за счет Исполнителя. При этом гарантийный срок на оказанные услуги и используемые при выполнении ремонта запасные части продлевается на период гарантийного ремонта с момента уведомления о выходе из строя комплектующих (запасных частей), до дня устранения выявленных дефектов и неисправностей. Гарантийный ремонт осуществляется в период от 1-го до 3-х рабочих дней с даты соответствующего письменного уведомления Исполнителя о возникших неисправностях, в  первоочередном порядке. Расходы по гарантийному ремонту, включая расходы, связанные с проведением ремонта, заменой комплектующих изделий и составных частей, осуществляются за счет  Исполнителя.
7.6 При необходимости электронной диагностики, настройки, а также мелкосрочного ремонта ГБО возможен выезд специалиста на территорию Заказчика. Все плановые ТО и ремонтные работы, требующие более 2-х часов исполнения, проводяться строго на территории Исполнителя.     
7.7 В случае выявления существенных недостатков оказанной услуги Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если недостатки возникли до окончания срока действия гарантии. Если данное требование не удовлетворено в течение 20 дней с даты его предъявления Заказчиком или обнаруженный недостаток является неустранимым, Заказчик по своему выбору вправе требовать:
        а) возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной услуги силами Исполнителя или третьими лицами за счет Исполнителя;
        б) отказа от исполнения государственного контракта  и возмещения убытков. 
8. При выполнении любых работ Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность осуществления контроля всего процесса работ непосредственно в зоне их проведения. Предоставлять по требованию Заказчика подробное описание методологии и технологии выполнения работ (оказания услуг).
9. Стоимость услуг определяется исходя из цены агрегатов, оборудования и материалов, устанавливаемых на автомобиль, и, стоимости работы по установке на автомобиль оборудования, регулировочных и наладочных работ.
Оплата стоимости услуг производится по факту выполненных работ, подтвержденным приемо-сдаточным актом выполненных работ по контракту по счету, и не может превышать затрат, определенных ценой контракта.
10. Заказчик имеет право по своему усмотрению, в течении срока действия контракта, до начала установки на автомобиль ГБО, производить замену единиц автотранспорта в связи с выбытием или приобретением, не изменяя общего количества, предусмотренного приложением № 1 Технического задания.

Заместитель начальника автохозяйства 				Долотов И.Л.

Приложение №1

Перечень автотранспорта,
подлежащего к установке газобаллонного оборудования (дооборудованию)

№ пп	Модель	Гос.№	Год выпуска	
1	УАЗ-315196 	М 388 НМ 65	2012	
2	УАЗ-315196 	М 385 НМ 65	2012	
3	УАЗ-315196 	М 275 ОА 65	2012	
4	УАЗ-315196 	М 936 ОА 65	2012	
5	УАЗ-315196 	М 937 ОА 65	2012	
6	УАЗ-330365 	М 204 ОМ 65	2012	
7	UAZ PATRIOT  	М 033 ОС 65	2013	
8	УАЗ- Хантер	М 019 ОС 65	2013	
9	УАЗ-315195 	М 231 РЕ	2013	
10	УАЗ-315195 	М 701 РО 65	2013	
11	УАЗ-315195  	М 234 РЕ	2013	
12	УАЗ Патриот 	М 873 СН 	2014	
13	УАЗ- Хантер 	М 279 ТН	2015	
14	УАЗ- Хантер 	М 281 ТН	2015	
15	УАЗ- Хантер 	М 280 ТН	2015	

Приложение №2
Спецификация на ГБО
(агрегаты, оборудование и материалы)
на один легковой автомобиль, типа УАЗ-3151, УАЗ Патриот, 
с установкой баллона в багажное отделение
№	Наименование товара	Наименование показателя товара	Требование к значению показателя	Требование к указанию значения показателя участником закупки	
1	Газобаллонное оборудование 4-го поколения, с системой распределительного впрыска газа на автомобиль   	Тип топлива	метан	Значение показателя не изменяется	
		Комплект электроники (4-ое поколение)	Maxi 2
ОМVL DREAM	Значение показателя может быть заменено на аналогичное	
		Редуктор-испаритель	Tomasseto AT12,  ОМVL STD метан (150KW)	Значение может быть заменено на аналогичное	
		Вентиль баллонный (с электро-магнитным клапаном)	Tomasseto
 EMER	Значение может быть заменено на аналогичное	
		Выносное заправочное устройство (размещается в подкапотном пространстве)	Tomasseto
 EMER	Значение может быть заменено на аналогичное	
		Сенсор уровня газа (указатель уровня топлива)	BRS
 Stag	Значение может быть заменено на аналогичное	
		Схема рампы форсунок	АЕВ 
ОМVL
	Значение показателя может быть заменено на алогичное	
		Разъем катушки форсунки	Водонепроницаемый 	Значение показателя не изменяется	
		Сменные жиклеры	Диаметр: 2,0 - 2,5 mm	Значение показателя изменяется в зависимости от Л.С на цилиндр	
		Датчик температуры	Стандарт, (4,7 кОм) без разъема.	Значение показателя изменяется в зависимости от модели	
		Температурный диапазон	-40÷120°C	Значение показателя не изменяется	
		Сопротивление катушки при температуре 20°C	1,96 Ω om ± 5% 	Значение показателя не изменяется	
		Время открытия	1,6ms +\- 5% ms
при давлении 1bar 	Значение показателя не изменяется	
		Время закрытия	1,5ms +\- 5% ms
при давлении 1bar	Значение показателя не изменяется	
		Максимальное рабочее давление	2,0 bar	Указывается конкретное значение показателя	
		Напряжение	8+/- 15% V	Значение показателя не изменяется	
		Цилиндрический
баллон 

УАЗ-3151

УАЗ Патриот	

CNG – 2 Light   
100л   (406x980)

CNG – 2 Light   
110л   (406x1140)  
	Указывается конкретное  значение показателя	

оборудование может быть заменено на аналогичное по техническим характеристикам, без увеличение цены