1. Ткань полиэфирная трехслойная защитного цвета 
Состав сырья:
Материал дублированный
1. ПЭ-96% Пу-4%
2. Пленка ПО
3. Трикотажное полотно с начесом: пэ-100%
Переплетение:
Ткань-полотно
Трикотажное полотно – гладь
Поверхностная плотность 313 г/м2
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