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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок
	




Код ОКП

	1
	Соединитель HARAX M12 L4 M 21 03 281 1405 или аналог

	Тип	Вилка прямая
Число контактов	4
Сечение проводника	0,14 – 0,34 мм2
Номинальный ток	4 А
Номинальное напряжение	50 В
Класс защиты	IP65
Диаметр кабеля	4,5 – 8,8 мм
Материал контактной вставки	полиамид
Материал контактов	латунь
Материал кожуха	литой цинк
	
	Полная
комплектность изготовителя
	шт.
	6
	1.11.2017
	
	431583

	
	Розетка HARAX M12 L4 F 21 03 281 2405 или аналог
	Тип	Розетка прямая
Число контактов	4
Сечение проводника	0,14 – 0,34 мм2
Номинальный ток	4 А
Номинальное напряжение	50 В
Класс защиты	IP65
Диаметр кабеля	4,5 – 8,8 мм
Материал контактной вставки	полиамид
Материал контактов	латунь
Материал кожуха	литой цинк
	
	Полная
комплектность изготовителя
	шт.
	6
	1.11.2017
	
	431583

	
	Розетка M12 4k 21 03 111 2405 или аналог
	Тип	Розетка прямая
Число контактов	4
Сечение проводника	0,14 – 0,34 мм2
Номинальный ток	4 А
Номинальное напряжение	32 В
Класс защиты	IP67
Диаметр кабеля	2,9 – 5,1 мм
Материал контактной вставки	полиамид
Материал контактов	латунь
Материал кожуха	литой цинк
	
	Полная
комплектность изготовителя
	шт.
	2
	1.11.2017
	
	431583





	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка завода-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Поставщик обязан передать Продукцию в упаковке, соответствующей характеру данной продукции, обеспечивающей ее сохранность при обычных условиях. Продукция должна быть упакована таким образом, чтобы исключить ее порчу и/или уничтожение.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	     Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обеспечивает предоставление Грузополучателю следующих документов: 
1) товарно-транспортных накладных (ТТН);
2) товарных накладных (ТОРГ-12);
3) счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке продукции должны быть обеспечены условия, обеспечивающие защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки. Доставка должна осуществляться до офиса «Уралатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» по адресу: 624250, г. Заречный Свердловской обл., Октябрьская 9Б за счет Поставщика.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Продукция должна храниться в закрытом складском помещении. Складские помещения для хранения должны быть сухими, защищенными от осадков.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Продукция должна отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. Продукция должна быть снабжена соответствующими документами (установленными для данного вида товаров), надлежащим образом подтверждающими его безопасность. Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим в РФ стандартам.

	РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются 

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	





Начальник ОКБ АСК	Н.А. Дутов

