Описание объекта закупки
на   оказание услуги 
1. Общие сведения 
	Наименование объекта закупки
	      Гидроочистка инженерных сетей зданий для нужд КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория» на 2017 год.

	Срок выполнения работ (или оказания услуг)
	В течение 30 дней со дня заключения государственного контракта, но не позднее 1 сентября 2017 года.

	Место выполнения работы или оказания услуги
	По месту нахождения   Заказчика: РФ, 660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Дудинская, 5г

	Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества 
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

	Дополнительные сведения, требования 
(данная строка заполняется при необходимости)
	 1.Стоимость расходных материалов входит в стоимость услуги.

 


2. Требования, предъявляемые к объекту закупки
2.1 Ведомость объемов  услуг 

	№ п/п
	Наименование  услуги
	Основные характеристики оказания услуги
	Количество услуг

	1
	Гидроочистка инженерных сетей основного корпуса
	Этажность- 2 этажа.

Площадь — 408 м2.

Объем — 2695,0 м3.

 1.Гидроочистка инженерных сетей  под давлением не менее 10 кгс/см передвижным компрессором с двигателем внутреннего сгорания с 30-ти кратным наполнением готовым раствором системы отопления. 
 2.Проверка соединений радиаторов с трубопроводом на предмет подтекания воды из системы отопления.

 3.Основные задачи:

-Определение работоспособности системы отопления. Визуальная проверка на повреждения.

-Функциональная проверка, тестирование и регулировка системы отопления.

 4.Условия оказания услуг:

-Исполнитель, в ходе оказания услуг, должен использовать оборудование и оснастку в соответствии с требованиями Приложения 9 к распоряжению администрации г. Красноярска от 10 апреля 2009 г. № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске».

 5.Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

 -Качество результатов оказываемых услуг должно соответствовать требованиям приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», Распоряжения администрации города Красноярска от 10.04.2009 № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». 

	1

	2
	Гидроочистка инженерных сетей вирусологического отдела и вивария
	Этажность- 1 этаж.

Площадь — 265,6 м2.

Объем — 711,0 м3.

 1.Гидроочистка инженерных сетей  под давлением не менее 10 кгс/см передвижным компрессором с двигателем внутреннего сгорания с 30-ти кратным наполнением готовым раствором системы отопления. 
 2.Проверка соединений радиаторов с трубопроводом на предмет подтекания воды из системы отопления.

 3.Основные задачи:

-Определение работоспособности системы отопления. Визуальная проверка на повреждения.

-Функциональная проверка, тестирование и регулировка системы отопления.

 4.Условия оказания услуг:

-Исполнитель, в ходе оказания услуг, должен использовать оборудование и оснастку в соответствии с требованиями Приложения 9 к распоряжению администрации г. Красноярска от 10 апреля 2009 г. № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске».

 5.Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

 -Качество результатов оказываемых услуг должно соответствовать требованиям приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», Распоряжения администрации города Красноярска от 10.04.2009 № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». 

	1

	3
	Гидроочистка инженерных сетей серологического отдела
	Этажность- 1 этаж.

Площадь — 117,4 м2.

Объем — 402,0 м3.

 1.Гидроочистка инженерных сетей  под давлением не менее 10 кгс/см передвижным компрессором с двигателем внутреннего сгорания с 30-ти кратным наполнением готовым раствором системы отопления. 
 2.Проверка соединений радиаторов с трубопроводом на предмет подтекания воды из системы отопления.

 3.Основные задачи:

-Определение работоспособности системы отопления. Визуальная проверка на повреждения.

-Функциональная проверка, тестирование и регулировка системы отопления.

 4.Условия оказания услуг:

-Исполнитель, в ходе оказания услуг, должен использовать оборудование и оснастку в соответствии с требованиями Приложения 9 к распоряжению администрации г. Красноярска от 10 апреля 2009 г. № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске».

 5.Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

 -Качество результатов оказываемых услуг должно соответствовать требованиям приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», Распоряжения администрации города Красноярска от 10.04.2009 № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». 

	1

	4
	 Гидроочистка инженерных сетей гаража
	Этажность- 1 этаж.

Площадь — 197,5 м2.

Объем — 896,0 м3.

 1.Гидроочистка инженерных сетей  под давлением не менее 10 кгс/см передвижным компрессором с двигателем внутреннего сгорания с 30-ти кратным наполнением готовым раствором системы отопления. 
 2.Проверка соединений радиаторов с трубопроводом на предмет подтекания воды из системы отопления.

 3.Основные задачи:

-Определение работоспособности системы отопления. Визуальная проверка на повреждения.

-Функциональная проверка, тестирование и регулировка системы отопления.

 4.Условия оказания услуг:

-Исполнитель, в ходе оказания услуг, должен использовать оборудование и оснастку в соответствии с требованиями Приложения 9 к распоряжению администрации г. Красноярска от 10 апреля 2009 г. № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске».

 5.Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

 -Качество результатов оказываемых услуг должно соответствовать требованиям приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», Распоряжения администрации города Красноярска от 10.04.2009 № 3-гх «Об утверждении положений, связанных с реализацией Правил подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». 

	1


