**Vertex VX-231 U/V FNB-V104LI**

|  |  |
| --- | --- |
| Стандарт | VHF/UHF |
| Диапазон частот | 134-174 МГц, 400-470 МГц, 450-520 МГц |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | Да |
| Функция "нажми и говори" (PTT) | Да |
| Сканирование каналов | Да |
| Мониторинг каналов | Да |
| Таймер разговора |  |
| Звук при нажатии кнопок |  |
| Сканирование двух каналов (Dual Watch) | Да |
| Блокировка клавиатуры |  |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) |  |
| Антенна | Съемная |
| Вывод информации |  |
| Корпус | Влагозащищенный, ударопрочный |
| Тип аккумулятора | 2000 мАч FNB-V104LI - 16,5 часов работы |
| Подключение зарядного устройства | Да |
| Размеры | 58x110x30 мм |
| Вес | 280 грамм |

#### Характеристики приемника/передатчика

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность передатчика | 5 Вт |
| Количество каналов | 16 |
| Чувствительность |  |
| Переключение мощности передатчика | Да |
| Количество кодов |  |
| Формат кодирования | CTCSS, DCS, DTMF |
| FM-радиоприемник |  |

#### Звук

|  |  |
| --- | --- |
| Регулировка громкости | Да |
| Сигнал вызова | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Виброзвонок |  |
| Подключение гарнитуры | Да |

#### Дополнительные характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
| Поддержка стандарта MIL-STD-810 | Да |
| Копирование настроек между рациями | Да |
| Время работы | 9 ч |
| Индикатор заряда | Да |
| Режим сохранения энергии | Да |
| Мощность громкоговорителя | 500 мВт |

#### Комплектация

|  |  |
| --- | --- |
| Vertex VX-231 | Да |
| Антенна | Да |
| Аккумулятор FNB-V104, на 16,5ч работы | Да + Доп.аккумулятор FNB-V-104 |
| Зарядное устройство | Да |
| Стакан для зарядки | Да |
| Клипса на пояс | Да |
| Шнурок на запястье | Да |