**ПАМЯТКА**

**по наклеиванию стеклообоев.**

**При наклеивании стеклообоев помните:**

**1. Все наши** [**стеклотканевые обо**](http://www.alaxar.ru/)**и свёрнуты лицевой стороной во внутрь рулона. Инструкции по наклейке вложены в рулоны – они написаны на обратной стороне этикетки. На лицевой стороне этикетки также много информации.**

**2. Стена перед наклейкой обоев должна быть хорошо прогрунтована в соответствии с типом стены. Качество грунтования проверяется просто: плеснуть на стену полстана чистой воды. Вода должна стечь, не впитываясь! На такую стену стеклообои, при соблюдении технологии наклеивания, клеятся идеально.**

 **Плохое грунтование приводит к неравномерной впитываемости клея и непроклеям, что подтверждается характерным звуком («шуршанием») при проведении ладонью по оклеенной стене и влечет появление «пузырей». Кстати, « пузыри» могут появится и при сушке обоев на сквозняке или под прямыми солнечными лучами – тогда клей высыхает неравномерно. И, если уж, всё-таки, кое-где, появились пузыри, их устраняют, вводя клей под обои шприцем и разглаживая эти места пластиковым шпателем – до покраски. Эти места после такой «операции» должны также просохнуть в течение 24 часов.**

**3. Грунтовку нужно подбирать под тип стен и не гнаться за дешевизной, так как в противном случае в ней может оказаться очень мало связующего материала, что повлечет некачественное грунтование. Был случай, когда в дешевую грунтовку строители добавили клей ПВА – это недопустимо, так как ПВА даёт желтые пятна на стеклообоях.**

**4. Перед началом оклеивания необходимо разрезать рулон на полотна по высоте Вашего помещения с небольшим припуском в 10 см для подгонки фактурного рисунка и с учетом раппорта.** **Стыковать рисунок на полотнах обоев лучше при их нарезке, - на столе или на полу. Место стыковки нужно пометить простым карандашом (чертой), и на стене стыковать уже карандашную черту. След от простого карандаша закрашивается, его не будет видно.**

 **Если на полотне нет видимого рисунка, например, на обычной рогожке, то подгонять следует по плетению.**

**Для этого, примерно на уровне глаз нужно выбрать уточную нить, которая проходит поперёк рулона – горизонтально. Эта нить на полотне проходит попеременно (зигзагообразно) над и под вертикальными нитями (нити основы). Незаметный стык получится  в том случае, если при переходе с одного полотна на другое уточная нить будет сохранять своё зигзагообразное «движение». Например, если на первом полотне уточная нить лежит над последней нитью основы, то на втором полотне она должна уходить под первую нить основы. Или наоборот.**

**5. При наклейке обоев клей наносится только на стену, в виде «шубы» толщиной, ориентировочно, 1,5 мм. Наносить клей на обои недопустимо, так как они, при этом, могут размокнуть, и их, при наклейке, можно повредить. А вот выступивший на лицевую сторону в процессе наклеивания клей нужно просто разровнять по обоям с помощью пластикового шпателя.**

**6. Первое полотно приклеивайте по отвесу, который поможет Вам сделать это строго вертикально. Разгладьте полотно при помощи пластикового шпателя, избегая плотного приглаживания кромки, к которой Вы будете стыковать следующее полотно.**

 **После этого отрежьте излишки полотна сверху у потолка и внизу у плинтуса острым ножом, помогая себе шпателем. Затем, нанесите клей на следующий участок стены и приклеивайте второе полотно встык к первому.**

 **Для большей «незаметности» швов наши технологи рекомендуют следующее (эти рекомендации прописаны в нашей брошюре «Секреты работы со стеклообоями»):**

 **«Для уменьшения видимости стыка нужно при разглаживании полотна на стене избегать излишнего давления на кромку. А затем, после наклеивания второго полотна, одним движением пригладить место шва, чтобы давление на состыкованные кромки соседних полотен было одинаковым.**

 **Если Вы знаете эти простые правила, то после окрашивания шов будет почти невидимым.**

 **Стеклотканевые обои не подвержены деформации. Они не сжимаются и не расширяются в процессе эксплуатации, в отличие от обычных обоев, поэтому с течением времени швы на стеклотканевых обоях не проявляются.»**

## 7. Оклеивание неровных внутренних или внешних углов:

 **Если неровный угол внешний** **– приклейте полотно с одной стороны угла и острым ножом срежьте полотно ровно по краю угла, ведя лезвием по второй поверхности стены. Повторите аналогичную процедуру с другой стороны угла. После высыхания слегка обработайте самой мелкой наждачной бумагой образовавшуюся острую кромку угла. Затем, после полного высыхания можно приступать к окрашиванию. Таким образом, можно сказать, что стеклотканевыми обоями можно оклеить практически любую поверхность, какой бы неровной она не была.**

 **Если неровный угол внутренний** **– приклейте полотно на первую сторону угла, загнув его на вторую строну. Отрежьте полотно по линейке со второй стороны угла, соблюдая вертикальность линии (по отвесу). Загиб полотна за угол не должен быть более 1,5-2 см. При таком небольшом загибе можно аккуратно оклеить даже довольно неровный угол. Следующее полотно наклеивайте строго от линии угла, внахлёст на первое. Помните! - Это единственный случай, когда допускается наклеивание стеклотканевых обоев внахлёст! Во всех остальных случаях, стеклотканевые обои клеятся только стык в стык.**

**8. Для окрашивания стеклообоев, должны применяться краски на водной основе с обязательным указанием производителя, что краска предназначена  для стеклообоев. Краска для обоев под покраску и краска для стеклообоев – это не одно и тоже. Окраску стеклотканевых обоев рекомендуется производить в 2 слоя с интервалом между окрашиванием не менее 12 часов и не ранее чем через 24 часа после их приклеивания.**

 **Если обои после приклеивания, по какой-либо причине (холодно, сыро, сквозняк), не досохли, это приведёт к дефектам покраски.**

 **При окрашивании недосохших обоев или обоев, под которыми оказалось недостаточно клея, валик с краской будет приподнимать участки обоев с дефектами наклеивания, под нити обоев будет попадать краска, и возникнет эффект «рыбьей чешуи» - это неприятный дефект.**

**Его лучше не допускать, но если уж получилось - можно попробовать «сгладить». Для этого, с помощью шприца ввести клей под такие участки, разровнять его шпателем (пластмассовым!), высушить участки в течение 24 часов при комнатной температуре и обычной влажности и заново покрасить. Но лучше проконсультироваться у наших технологов.**

**9. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по наклейке и свойствам стеклообоев, позвоните на нашу горячую линию – т. 8-800-200-07-03 (с 9 до 18 часов моск. времени по будним дням) – и задайте их нашим технологам. Звонок по РФ бесплатный.**