Всё сталь Р18:

Сверло:

3м,3.5мм,4м,4,5мм,5мм,5,5мм,6мм,6,7мм,8мм,8,5мм,10мммм,10,5мм.11мм,11,5мм,12мм,12,5мм,13мм,14мм(с хвостовиком)По 5 сверл.

16мм(схвостовиком),16мм,18мм,20мм,22мм.По 2сверла.

Метчики:

М3,М4,М5,М6,М8,М10,М12,М14,М16(комплект по 2 метчика)

Лерка плашка для нарезания резьбы:

М4,М5,М6,М8,М10,М12,М14,М16

Лерко держатель-1шт

Держатель под метчики М10 шаг 1,Лерка М10 шаг 1

Лерка 1,2