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Нижняя арматура перекрытий
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Верхняя арматура
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Верхняя арматура в балках
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Нижняя арматура в балках
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Арматура в колоннах

Приблизительный расход материалов
Фундаменты столбчатые
· На подошву ø14АIII – 3.2т
· На подколонники ø14АIII – 0.8т, ø6АIII – 0.1т
· На выпуски под колонны ø28АIII – 3.8т
Колонны
Колонны 400х400 армируем 8ø28АIII по 3 стержня на сторону
Поперечное армирование колонн ø10 АI с шагом 200 с учащением у стыков до шага 100
· Бетонн класса В25 – 42 м3
· ø28АIII  - 8.6т
· ø10АI - 1т
Балки
Балки 400х500(h) вдоль цифровых осей и 400х600(h) вдоль буквенных осей
· Армирование ø28АIII – 13.2т
· Поперечное армирование балок ø10 АI расход 2.9т
· Расход бетона 90 м3
Перекрытия
Плиты толщиной 150мм армируем ø8АIII с шагом 200 в обоих направлениях сверху и снизу – 3.4т.
Расход бетона 125 м3
Пол по грунту
Плита толщиной 200мм армируем ø8АIII с шагом 200 в обоих направлениях сверху и снизу – 1.4т.
[bookmark: _GoBack]Расход бетона 80 м3
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 2766 
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 2712
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры AU3 . Несимметричное армирование . Максимум 12.57 в элементе 3243.
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры AU1 . Несимметричное армирование . Максимум 11.59 в элементе 3232.
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Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры AU4 . Симметричное армирование . Максимум 12.57 в элементе 21.


