Таблицы №1,2 заполняются при указании коммерческого предложения по покупке противогазов детских в количестве 940 штук:

**Информация об объекте закупки**

| Наименование | ОКПД2 | Кол-во | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Противогаз детский фильтрующий для защиты детей дошкольного возраста | 32.99.11.111 | 940.00 ШТ |  |  |
| Итого: | | | | |

**Поставка противогаза детского фильтрующего для защиты детей дошкольного возраста**

**Таблица №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание объекта закупки**  *\*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)* | | | | **Предложение участника закупки**  *Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об электронном аукционе)* | | |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки  (товара), единицы измерения  Заполняется на основе нижеупомянутых характеристик | Эксплуатационные характеристики  (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |

Приложение №1 к документации

**Описание объекта закупки на поставку противогаза детского фильтрующего для защиты детей дошкольного возраста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание объекта закупки**  *\*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)* | | | | **Предложение** | | |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки  (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики  (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
|  | Противогаз детский  фильтрующий для защиты детей дошкольного возраста | **Показатели, которые не изменяются:**  Противогазы детские фильтрующие для защиты детей дошкольного возраста предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет от:  -органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения: хлорпикрин, хлорацетофенон, нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец);  - неорганических газов и паров (гидрид серы, хлор, фтор, бром, мышьяковистые соединения, фосфористый водород);  - кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары фосфорной кислоты);  - аммиака и его органических производных;  -радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);  -аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.  Противогаз детский фильтрующий для защиты детей дошкольного возраста с фильтрующей коробкой, состоит из:  - **лицевой части** - состоит из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, соединительной трубки, очкового узла, узлов клапана вдоха и выдоха, наголовника. Лицевая часть имеет пятиточечное крепление с лямками наголовника – 1шт.;  - **фильтрующей коробки** -в форме цилиндра, при закрытых верхнем колпачке и нижней пробке - герметичен. Корпус предохраняет фильтр от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Шов фильтра расположен в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания, в случае механического повреждения шва.  Конструкционный материал фильтра  искробезопасный и имеет подтверждение ФГБУ  ВНИИПО МЧС России – 1шт.;  - **сумка для хранения и ношения противогаза** -1 шт.;  В каждом ящике наличие технического описания и инструкции по эксплуатации противогаза детского фильтрующего – 1 экз. на ящик;  При наличии формуляра - заполнен согласно ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Формуляр. Требования к содержанию и оформлению, при наличии паспорта - заполнен согласно ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов – 1экз. на каждую партию.  **Особенности маркировки:**  - **на цилиндрической части фильтрующей коробки** указана следующая информация: наименование фильтра, марка, класс защиты, цветовая маркировка фильтра, идентификация предприятия-изготовителя (товарный знак),  номер технических условий, обозначение стандартов ГОСТ Р 12.4.235-2012«Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», обозначение технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; обозначение технических условий, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС «ЕАС»,  - на корпусе фильтрующей коробки указано: наименование производителя (условное обозначение предприятия-изготовителя), наименование фильтрующей коробки, номер партии, дата изготовления.  - **на лицевой части противогаза**: размер (цифра в круге или надпись), условное обозначение предприятия-изготовителя, год и квартал выпуска.  **Единица измерения - шт.**  **Минимальные и (или) максимальные показатели:**  В каждом ящике лицевых частей противогаза для детей дошкольного возраста в 2-х ростовочном ассортименте: 1 рост – не менее 8 шт., 2 рост – не менее 12 шт.  Технические характеристики изделия:  **-** масса противогаза в комплекте без сумки, не более 970г;  - масса фильтрующей коробки, не более 450 г;  - коэффициент проницаемости по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) без контроля на «струйку», не более 0,0002 % ;  - коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0,0001 %;  - сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при расходе воздуха 30 дм³/мин, не более 21 мм вод. Ст. (206 Па);  - сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха  30 дм³/мин, не более 23 мм вод. Ст. (225 Па);  - угол обзора в противогазе не менее:  Вверх -30º;  Вниз -30º;  Внутрь -15º;  Наружу -50º.  Время защитного действия по аварийно химически опасным веществам (АХОВ):  - циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 – не менее 70 мин;  - хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 - не менее 20 мин;  - сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 - не менее 40 мин;  - диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 - не менее 20 мин;  - аммиак, при концентрации 0,7 мг/дм3 - не менее 50 мин.  **Показатели, указанные в диапазоне:**  - температурный диапазон эксплуатации, не менее  от - 40ºС до + 40ºС.  **Иные показатели:**  1)Фильтрующая коробка:  а)изготовлена в цельнотянутом металлическом корпусе, в едином исполнении с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, в едином исполнении с лакокрасочным покрытием защитного цвета  ***или***  б) в корпусе из полимерных материалов, без лакокрасочного покрытия.  (1 конкретный показатель )  2)Лицевая часть укомплектована:  а)**плёнка против запотевания -** 6 шт.  ***или***  б)  **гель против запотевания** - 1шт.  (1 конкретный показатель) |  | 940 |  |  | Указываются в неизменном виде  Указываются конкретные показатели  Указываются показатели в диапазоне  необходимо предложить 1 (один) конкретный показатель без слова «или» |

Описание объекта закупки

**на поставку Противогазов детских**

**фильтрующих для защиты детей дошкольного возраста**

**Таблица №2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (в том числе страна происхождения) | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Цена за ед. товара, руб. | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  |  |

Итого на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

Дополнительным требованием к участникам закупки товаров является использование при производстве товаров, материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты).