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Приложение
Спецификация №1 на поставку насосного оборудования

	[bookmark: RANGE!A1:I65]№ п/п
	Наименование 
	Технические требования (характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1.
	Насос для перекачки масла 
PIUSI VISCOMAT 70 M
	Вид – электрический.
Питающее напряжение – 220/230 В, 50 Гц.
Мощность э/дв. - не менее 1000 Вт,
Производительность - не менее 25 л/мин,
Максимальное давление - не менее 6 бар,
Максимальная вязкость перекачиваемой массы – не менее 500 сСт.
	1
	



Спецификация №1.1. на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования (характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1.
	Маслонасос 
МТ 100/8
	Номинальная подача -100 м³/ч (±5%)
Напор при номинальной подаче - 8 м (±5%)
Частота вращения - 1500 об/мин (±8%)
Допускаемый кавитационный запас, не менее 3,5
КПД  - 62% (±5%)
Напряжение - 220/380 В
Соединение фаз - треугольник/звезда
Ток при номинальной подаче - 220В - 10,7А / 380В - 6,2A (±8%)
Номинальная мощность двигателя - 3 кВт±8%
Класс нагревостойкости  - B
R изол. статора относительно корпуса (холод/раб) - 3,2/1,0 Moм
Масса не более 120 кг
	1
	

	2.
	Насос 5Т-100/8У1
	Номинальная подача -100 м³/ч (±5%)
Напор при номинальной подаче - 8 м (±5%)
Частота вращения - 1500 об/мин (±8%)
Допускаемый кавитационный запас, не менее 3,5
КПД  - 62% (±5%)
Напряжение - 220/380 В
Соединение фаз - треугольник/звезда
Ток при номинальной подаче - 220В - 10,7А / 380В - 6,2A (±8%)
Номинальная мощность двигателя - 3 кВт±8%
Класс нагревостойкости  - B
R изол. статора относительно корпуса (холод/раб) - 3,2/1,0 Moм
Масса не более 120 кг
	1
	

	3.
	Маслонасос ЭЦТ 100-8
	Номинальная подача -100 м³/ч (±5%)
Напор при номинальной подаче - 8 м (±5%)
Частота вращения - 1500 об/мин (±8%)
Допускаемый кавитационный запас, не менее 3,5
КПД  - 62% (±5%)
Напряжение - 220/380 В
Соединение фаз - треугольник/звезда
Ток при номинальной подаче - 220В - 10,7А / 380В - 6,2A (±8%)
Номинальная мощность двигателя - 3 кВт±8%
Класс нагревостойкости  - B
R изол. статора относительно корпуса (холод/раб) - 3,2/1,0 Moм
Масса не более 120 кг
	1
	



Спецификация №2 на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования (характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1.
	Дренажный насос UNIPUMP INOXVORT 1100 SW 1100 Вт либо аналог
	Дренажный насос из нержавеющей стали, мощностью 1100 Вт, напор - до 11 м, производительность - до 260 л/мин, с кабелем 10 м и поплавковым выключателем для отвода сточных дождевых вод (механические включения до 35 мм), осушения контейнеров, откачивания воды из колодцев и шахт, для откачивания воды из плавательных бассейнов, осушения лодок или яхт.
	1
	







Спецификация №3 на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования (характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1. 
	Маслонасос для перекачки масла НМШ 8-25-6,3/2,5-Б6)

	Производительность не менее:6,3м³/час;
Мощность эл. двигателя насоса не менее: 2,2 кВт;
Частота вращения: 1500 об/мин
	2
	

	2. 
	Насос бочковой НБ 200-01
	Максимальная производительность не менее: 20 л/мин;
Общий напор не менее: 35м;
Высота самовсасывания не менее: 3,5м.
	5
	

	3. 
	Дренажный погружной  насос ГНОМ10-10(220v) или аналог
	Насос  для грязной воды
с датчиком уровня (поплавковым выключателем)
Производительность не менее: 10м³/час;
Общий напор не менее: 10м;
Напряжение: 220 В.
	2
	




Спецификация №3.1. на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования (характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1.
	Маслонасос для перекачки масла НМШ 8-25-6,3/2,5-Б6)
	Производительность не менее: 6,3 м³/час;
Мощность эл. двигателя насоса не менее: 2,2кВт;
Частота вращения: 1500 об/мин
	1
	

	2.
	Насос бочковой НБ 200-01
	Максимальная производительность не менее: 20 л/мин;
Общий напор не менее: 35м;
Высота самовсасывания не менее: 3,5м.
	1
	










Спецификация №4 на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование, тип, марка
	Технические требования (характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1.
	Дренажный насос Вихрь ДН-750
(или аналог)
	- тип насоса дренажный для грязной воды; 
- вид погружной; 
- материал корпуса пластик;
- мощность не менее, Вт 750; 
- защита от сухого хода поплавковый выключатель;  
- высота подъема, не менее, м 8; 
- производительность, не менее л/мин 255; 
- длина кабеля, не менее, м 8; 
- глубина погружения не менее, м 8; 
- напряжение, В 220 ±5;
- допустимый диаметр твердых частиц не менее, мм 25;
- присоединительный размер, дюйм внешняя G1; 1; 1 ¼;  
- трубное соединение, дюйм внешняя G ½;  
-допустимая температура жидкости, °С от +1 до +35°С; 
- давление, атм 0,8±0,01; 
- вес, кг: 4,50±0,01;
- габариты, мм: (220 x 160 x 370)±5.
	1
	



Спецификация №4.1. на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование, тип, марка
	Технические требования (характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1.
	Насос скважинный СН-135 Вихрь
(или аналог)
	- тип: погружной скважинный;
- пропускная способность, не менее: 3,0м³/час;
- глубина погружения, не менее: 60м;
- перекачиваемая среда: чистая вода, вода с примесями;
- мах температура рабочей жидкости, не ниже: 35ºС;
- min температура рабочей жидкости, не выше: 1ºС;
- напряжение сети (однофазное): от 210 до 240В;
- чистота тока: 50Гц;
- потребляемая мощность, не менее: 1,5кВт;
- степень защиты IP, не менее: 8;
- гарантийный срок, не менее: 12месяцев;
- напор (высота подъема воды), не менее: 120м;
- диаметр насоса, не более: 170мм;
- материал корпуса: нержавеющая сталь.
	1
	






	2.
	Насос дренажный погружной 6000 Classic GARDENA
(или аналог)
	 - тип насоса дренажный для грязной воды 
 - вид погружной; 
- мощность не менее, Вт 220;
- защита от сухого хода поплавковый выключатель; 
- высота подъема, не менее, м 5; 
 - производительность, л/мин 100; 
- длина кабеля, не менее, м 10;  
- глубина погружения максимально, м 8;
- напряжение, В 220 ±5;
- допустимый диаметр твердых частиц не менее, мм 25; 
- присоединительный размер, дюйм внешняя G1; 1; 1 ½; 
- материал корпуса армированный стеклопластик; 
- допустимая температура жидкости, °С 35 ±5;
- давление, атм 0.5 ±0,01;
- класс защиты ipx8; 
- вес, кг 3.8±0,01;
- габариты, мм: (240 x 197 x 382)±5.
	2
	



Спецификация №5 на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования 
(характеристики)
	Кол-во (шт.)
	

	1.
	Насос центробежный ГНОМ 16-16 
	Напряжение: 220 В;
Мощность:  не менее 1,1 кВт;
Подача: не менее 16 м3/ч;
Напор: не менее 16 м; 
С поплавковым выключателем.
	1
	

	2.
	Насос центробежный ГНОМ 16-16 
	Напряжение: 220В;
Мощность:  не менее 1,1 кВт;
Подача: не менее 16 м3/ч;
Напор: не менее 16 м; 
С поплавковым выключателем и рубашкой охлаждения.
	1
	

	3.
	Насос центробежный ГНОМ 25-20 
	Напряжение: 380В;
Мощность:  не менее 2,2 кВт;
Подача: не менее 25 м3/ч;
Напор: не менее 20 м; 
С рубашкой охлаждения.
	1
	

	4.
	Насос вибрационный RedVerg RD-VP70H/40 «Малыш» 
	Тип: вибрационный, погружной, с нижним забором воды;
Производительность: не менее 25 л/мин;
Макс. напор: не менее 70м;
Мощность: не менее 0,25 кВт;
Длина кабеля: не менее 40 м.
	1
	

	5.
	Насос шестеренный Круглый НШ-100А-3л
	Раб. объем: не менее 100 см3;
Номинальное давление: не менее 16 Мпа;
Ном.подача: не менее 173,4 Л/мин.;
Ном.мощность: не менее 66,4 кВт; 
Максимальное кратковременное давление: 21 Мпа;
Максимальная частота вращения, мин-1 2400.
	1
	

	6.
	Насос WILO ТОР-S 50/15 DM
	Мощность: не менее 1100 Вт;
Макс. напор: не менее 15 м;
Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка: 50 мм;
Напряжение сети: 380В.
	1
	

	7.
	Насос WILO ТОР-S 80/10 PN6 DM
	Мощность: не менее 1100 Вт;
Макс. напор: не менее 10 м;
Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка: 80 мм;
Напряжение сети: 380В.
	1
	

	8.
	Торцевое уплотнение ГНОМ-10-10 в сборе
	-
	8
	

	9.
	Торцевое уплотнение ГНОМ-16-16
	Состав:
Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.;
Манжета 60-03 – 1 шт.;
Манжета 61-01 – 1 шт.;
Пружина сжатия 93-703А – 1 шт.
	2
	

	10.
	Торцевое уплотнение ГНОМ-25-20
	Состав:
Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.;
Манжета 60-03 – 1 шт.;
Манжета 61-01 – 1 шт.;
Пружина сжатия 93-703А – 1 шт.
	5
	

	11.
	Торцевое уплотнение ГНОМ-40-25
	Состав:
Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.;
Манжета 60-03 – 1 шт.;
Манжета 61-01 – 1 шт.;
Пружина сжатия 93-703А – 1 шт.
	1
	

	12.
	Торцевое уплотнение ГНОМ-50-25
	Состав:
Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.;
Манжета 60-03 – 1 шт.;
Манжета 61-01 – 1 шт.;
Пружина сжатия 93-703А – 1 шт.
	1
	

	13.
	Насос ЦГЭ 12,5 – 50-7,5.
	Центробежный герметичный экранированный
Рабочий диапазон подач: 6 - 15 м3/ч;
Напор максимальный: 55 м.;
Мощность двигателя не менее 7,5 кВт.
	1
	




Спецификация №5.1. на поставку насосного оборудования

	№ п/п
	Наименование и описание товара
	Технические требования 
(характеристики)
	Кол-во (шт.)
	[bookmark: _GoBack]

	1. 
	Насос центробежный ГНОМ 16-16 
	Напряжение: 220В;
Мощность:  не менее 1,1 кВт;
Подача: не менее 16 м3/ч;
Напор: не менее 16 м; 
С поплавковым выключателем и рубашкой охлаждения.
	2
	

	2. 
	Насос центробежный ГНОМ 25-20 
	Напряжение: 380В;
Мощность:  не менее 2,2 кВт;
Подача: не менее 25 м3/ч;
Напор: не менее 20 м; 
С рубашкой охлаждения.
	2
	

	3. 
	Насос центробежный ГНОМ 40-25 
	Напряжение: 380В;
Мощность:  не менее 4,0 кВт;
Подача: не менее 40 м3/ч;
Напор: не менее 25 м; 
С рубашкой охлаждения. 
	1
	

	4. 
	Насос шестеренный НМШ 5-25-2,5/6 
	Масляный шестеренный насос;
Подача: не менее 2,5 м3/ч;
Давление насоса: не менее 6 кгс/см2;
 Частота вращения: не менее 980 об/мин.;
Мощность двигателя: не более 2,2 кВт.
	1
	

	5. 
	Ручной насос Benza-19
	Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо и масла;
Место установки: на бочку;
Комплектация: телескопическая труба, адаптер для соединения с бочкой;
Производительность: не менее 40 л/мин.
	2
	

	6. 
	Насос ЦВС 10/40 М5 с эл. двигателем 2ДМШ 112М2А
	Подача насоса: не менее 10 м3/час;
Напор: не менее 40 м.в.ст.;
Мощность: не менее 5 кВт;
Перекачиваемая среда: питьевая вода до +80 °С. 
	1
	

	7. 
	Торцевое уплотнение ГНОМ-10-10 в сборе
	-
	14
	

	8. 
	Торцевое уплотнение ГНОМ-16-16
	Состав:
Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.;
Манжета 60-03 – 1 шт.;
Манжета 61-01 – 1 шт.;
Пружина сжатия 93-703А – 1 шт.
	1
	

	9. 
	Торцевое уплотнение ГНОМ-25-20
	Состав:
Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.;
Манжета 60-03 – 1 шт.;
Манжета 61-01 – 1 шт.;
Пружина сжатия 93-703А – 1 шт.
	5
	

	10. 
	Торцевое уплотнение ГНОМ-40-25
	Состав:
Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.;
Манжета 60-03 – 1 шт.;
Манжета 61-01 – 1 шт.;
Пружина сжатия 93-703А – 1 шт.
	2
	




