|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью****«НОВЫЙ СВЕТ»**ИНН5406973970 КПП540601001 юр./адрес: 630091 г. Новосибирск ул. Гоголя 16 ф./адрес:630075 г.Новосибирск,ул.Дуси Ковальчук 378а корп.4 р/с 40702810900010020990 в НФ АКБ "Ланта-Банк" (АО)К/С 30101810000000000837 БИК 045004837 ОГРН 1175476040497e-mail: novsvet54@mail.ruсайт: [www.новсвет54.рф](http://www.новсвет54.рф) тел: +7(383)380-12-21 |
| ***Картинка*** | ***Модель*** | ***Мощность*** | ***Солар панель(W)*** | ***Батарея*** | ***Размер***  | ***Характериска*** | ***N.W (KG)*** | ***G.W (KG)*** | ***Размер (mm)*** | ***шт*** | ***Цена от******1-50*** | ***Цена от******50-100*** | ***Цена от******100-500*** |
|  | PD-10B-S | 10w | 6v10w | 3.2v 6A | 350\*100\*60 | Светодиоы：SMD3030 Philips\*30pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:2.5-3мУстановка на трубу:38mm | 3.5 | 4.3 | 510\*290\*150 | 1 | 4300  | 4200 | 3900 |
|  | PD-10Y-S | 10w | 6v10w | 3.2v 6A | 350\*100\*50 | Светодиоы：SMD3030 Philips\*30pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:2.5-3мУстановка на трубу:38mm | 3.5 | 4.3 | 510\*290\*150 | 1 | 4300  | 4200  | 3900 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-20Y-S | 20W | 6V 15W | 3.2v 12A | 280\*145\*60 | Светодиоы：SMD3030 Philips\*30pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:3-3.5МУстановка на трубу:38mm | 4.8 | 5.7 | 610\*350\*140 | 1 | 5900  | 5700 | 5000 |
|  | PD-30Y-S | 30w | 6V 20W | 3.2v 30A | 495\*210\*50 | Светодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-5МУстановка на трубу:50mm | 6.1 | 7.2 | 610\*365\*150 | 1 | 6500 | 6200 | 5900 |
|  | PD-10b  | 10w | 12v 10w | 7.4v 4A | 350\*100\*60 | Светодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:3-4МУстановка на трубу:38mm | 3.6 | 4.5 | 610\*350\*140 | 1 | 6300 | 5900 | 5600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-10Y  | 10w | 12v 10w | 7.4v 4A | 350\*100\*50 | Светодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:3-4МУстановка на трубу:38mm | 3.5 | 4.4 | 610\*350\*140 | 1 | 6300 | 5900 | 5600 |
|  | PD-20Y  | 20W | 12V 20W | 7.4V 10A | 280\*140\*60 | Светодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:3-4МУстановка на трубу:38mm | 4.8 | 5.7 | 610\*365\*150 | 1 | 6800  | 6300 | 6000 |
|  | PD-12Y | 12w | 12v 10w | 7.4v 4A | 350\*100\*50 | Светодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:3-4МУстановка на трубу:38mm | 3.5 | 4.4 | 610\*350\*140 | 1 | 6800 | 6300 | 6000  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-24Y | 24W | 12V 20W | 7.4V 10A | 280\*165\*60 | Светодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:3-4МУстановка на трубу:50mm | 4.8 | 5.7 | 610\*365\*150 | 1 | 6600 | 6300 | 6000  |
|  | PD-20B | 20W | 12V 20W | 7.4V 10A | 500\*260\*70 | Светодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:3-4МУстановка на трубу:50mm | 6.1 | 6.8 | 610\*365\*150 | 1 | 6600 | 6300  | 6000  |
|  | PD-30B | 30W | 12V 25W | 7.4V 16A | 500\*260\*70 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*45PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 6.4 | 7.2 | 610\*365\*150 | 1 | 8100 | 7800 | 7500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-301B | 40W | 12/18V 35W | 12V 12A | 500\*260\*70 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*45PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:50mm | 13.6 | 14.4 | 715\*365\*315 | 2 | 9400 | 9000  | 8700 |
|  | PD-302B | 50w | 18V 40W | 12V 16A | 500\*260\*70 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*45PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 8 | 9.2 | 730\*430\*160 | 1 | 13330  | 12330  | 11330 |
|  | PD-JD301 | 30w | 12V 25W | 7.4V 16A | 495\*260\*60 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*45PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 6.3 | 7.2 | 610\*365\*150 | 1 | 13330 | 12330 | 11330 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-JD302 | 30w | 12v 35w | 7.4v 20A | 495\*260\*60 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*45PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:50-60mm | 7.2 | 8.2 | 715\*365\*315 | 2 |  | 13300  | 12330 | 11330  |
|  | PD-FT50B-S | 60w | 12v 35w | 7.4v 20A | 720\*280\*80 | Светодиоды：SMD3030 Philips 50w\*2pcsСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 8.2 | 9.5 | 715\*365\*315 | 2 |  | 15660 | 14660  | 13300 |
|  | PD-FT50B | 50w | 18v 50w | 12v 24A | 645\*250\*90 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*45PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:50mm | 10.5 | 11.5 | lamp:660\*260\*110 panel:680\*550\*160 |  | : | 18900 | 16600  | 14400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-JD-304-1 | 40W | 18V 40W | 12V 16A | 490\*210\*90 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*45PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 8 | 9.2 | 730\*430\*160 | 1 | 17900  | 16600  | 15900  |
|  | PD-JD-304-2 | 40W | 18V 40W | 12V 16A | 490\*210\*90 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*56PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：18VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 8 | 9.2 | 730\*430\*160 | 1 | 19100 | 18100 | 17100 |
|  | PD-BFD-24 | 24w | 12V 25W | 7.4V 10A | 615\*138\*65 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*24PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 7.5 | 8.5 | 715\*365\*315 | 1 | 16100  | 15100 | 14100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-BFD-36 | 36w | 12v 35w | 7.4V 16A | 615\*138\*65 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*36PCSСветодиоды：SMD5730 \*98pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：12VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mmLamp mounting caliber:60mm | 9 | 10 | 715\*365\*315 | 1 | 18900  | 17900  | 16900  |
|  | PD-TK-30W | 30W | 18v 50w | 12v 24A | 600\*260\*100 | Светодиоды Bridgelux：High power LED \*30pcsЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：18VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：5летРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки:4-6МУстановка на трубу:60mm | 12 | 13.5 | 610\*270\*120\*1PCS680\*550\*160\*5PCS | 1 | 22000  | 21000 | 20000 |
|  | TYN-LD15 | 15W | 5V 6.5W | 3.7V 6000mah | 410\*190\*30 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*30 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 ujlfРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 2-3МУстановка на трубу:32mm | 1.7 | 1.9 | 460\*230\*60625\*475\*240 | 10 | 4700 | 4500 | 4000  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTN-LD20 | 20W | 5V 6.5W | 3.7v 8000mah | 410\*190\*30 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*30 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 ujlfРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 2-3МУстановка на трубу:32mm | 1.8 | 2 | 460\*230\*60625\*475\*240 | 10 |  5100  | 4800 | 4500 |
|  | TYN-LD30 | 30W | 6V 10W | 3.7v 16mah | 530\*230\*30 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*30 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 2-3МУстановка на трубу:32mm | 2.9 | 3.1 | 560\*270\*60625\*525\*285 | 10 | 6100 | 5700  | 5500  |
|  | TYN-LD60 | 60W | 12V 20W | 7.4v 8000mah | 650\*305\*40 | Светодиоды：SMD3030 Philips\*30 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 2-3МУстановка на трубу:50mm | 4.2 | 5 | 690\*370\*75 | 1 | 9600 | 9300 | 9000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QP-ACLD24 | 24W |  |  | 410\*190\*30 | Светодиоды：SMD5730\*100PCS Люмий на Вт：110-120LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 2-3МУстановка на трубу:50mm | 1.8 | 2 | 460\*230\*60625\*475\*240 | 10 | 3400 | 3200  | 3000 |
|  | QP-ACLD36 | 36W |  |  | 410\*190\*30 | Светодиоды：SMD5730\*100PCS Люмий на Вт：110-120LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 2-3МУстановка на трубу:50mm | 1.8 | 2 | 460\*230\*60625\*475\*240 | 10 | 4400 | 4200  | 4000  |
|  | QP-ACLD50 | 50W |  |  | 410\*190\*30 | Светодиоды：SMD5730\*100PCS Люмий на Вт：110-120LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 5-6МУстановка на трубу:50mm | 1.8 | 2 | 460\*230\*60625\*475\*240 | 10 | 3400  | 3200 | 3000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  QP-ACLD100 | 100w |  |  | 530\*230\*30 | Светодиоды：SMD5730\*200PCS Люмий на Вт：110-120LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 6-8МУстановка на трубу:50mm | 2.9 | 3.1 | 560\*270\*60610\*365\*150 | 10 | 3800 | 3600 | 3300 |
|  | PD-FY30W | 30W | 18V 35W | 11.1V 16A | 500\*270\*160mm | Светодиоды：SMD3030 Philips\*40 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 4-5МУстановка на трубу:76mm | 8 | 8.9 | 580\*340\*220mm | 1 | 21000 | 20000  | 19500 |
|   PD-FY30W-C | 30W | 6V 35W | 3.2V 40A | 500\*270\*160mm | Светодиоды：SMD3030 Philips\*40 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 4-5МУстановка на трубу:76mm | 7.5 | 8.5 | 580\*340\*220mm | 1 | 21000 | 20000 | 19500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-FY60W | 60W | 18V 60W | 11.1V 30A | 600\*300\*210mm | Светодиоды：SMD3030 Philips\*90 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 5-6МУстановка на трубу:76mm | 12 | 13 | 680\*340\*240mm | 1 |  29000 | 28000 | 27000 |
|  | PD-FY60WC | 60W | 6V 60W | 3.2V 60A | 600\*300\*210mm | Светодиоды：SMD3030 Philips\*90 PCSЛюмий на Вт：130-140LM/WCRI：>80RaЦветовая температура：6000K/4000K/3000KГрадус света：60\*120°Драйвер：ROMOTER Волтаж：6VРабочие часы：50000Материалl：АлюминийГарантия：2 годаРабочее время:12 ч каждый деньРабочее время батареи:2-3 дняБатарея гарантия:5 летВысота установки 5-6МУстановка на трубу:76mm | 11.5 | 12 | 680\*340\*240mm | 1 | 24000 | 23000 | 22000  |
|  |  |