|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью****«НОВЫЙ СВЕТ»**ИНН5406973970 КПП540601001 юр./адрес: 630091 г. Новосибирск ул. Гоголя 16 ф./адрес:630075 г.Новосибирск,ул.Дуси Ковальчук 378а корп.4 р/с 40702810900010020990 в НФ АКБ "Ланта-Банк" (АО)К/С 30101810000000000837 БИК 045004837 ОГРН 1175476040497e-mail: novsvet54@mail.ruсайт: [www.новсвет54.рф](http://www.новсвет54.рф) тел: +7(383)380-12-21 |
|  | **Модель** | **Ватт** | **Цена(руб)** | **Характеристика** |
|  | ZY-SSL-10W-001 | 10W | **12540** | Материал: алюминий | Температурный режим: -20-50℃ |
| Светодиоды LED Qty:30/48pcs Bridgelux/CREE 3030 |  ＞95% |
| Мощность:10W | CRI: Ra>80 |
| Волтаж:DC12V | Эффективность батареи:≥0.90 |
| Контроллер:20W | Градус установки:70\*140º |
| Батарея:6-9AH | Рабочее время:0-12часов |
| Панель Солар:17WP | Степень защиты: IP65 |
| Короткое замыкание: ＜5mA | Вес:5.0KG с упаковкой:6.5KG  |
| Люмий на ВТ:150LM/W | Размер.:438\*300\*43mm |
| Время зарядки:8-10hrs | Размер упаковки:478\*325\*108mm  |
| Высота установки 3-4M ; Установка дистанции: 10-12M | Диаметр светового столба: 76-105mm |
|  |
|  | ZY-SSL-15W-001 | 15W | **16600** | Материал: алюминий | Температурный режим: -20-50℃ |
| Светодиоды LED Qty:30/48pcs Bridgelux/CREE 3030 | ＞95% |
| Мощность:15W | CRI: Ra>80 |
| Волтаж:DC12V | Эффективность батареи:≥0.90 |
| Контроллер:20W | Градус установки:70\*140º |
| Батарея:10-11AH | Рабочее время:0-12часов |
| Панель Солар 26WP | Степень защиты: IP65 |
| Короткое замыкание: ＜5mA | Вес:7.5KG с упаковкой:9.0KG  |
| Люмий на ВТ:150LM/W | Размер.:688\*300\*43mm |
| Время зарядки:8-10hrs | Размер упаковки:728\*325\*108mm 1PCS/CTN |
| Высота установки 3-4M ; Установка дистанции: 10-12M | Диаметр светового столба: 76-105mm |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZY-SSL-30W-001 | 30W | **26135** | Материал: алюминий | Температурный режим: -20-50℃ |
| Светодиоды LED Qty:96pcs Bridgelux/CREE 3030 | ＞95% |
| Мощность:30W | CRI: Ra>80 |
| Волтаж:DC12V | Эффективность батареи:≥0.90 |
| Контроллер 30W | Градус установки:70\*140º |
| Батарея:18-22AH | Рабочее время:0-12часов |
| Панель Солар :45WP | Степень защиты: IP65 |
| Короткое замыкание ＜5mA | Вес:13.6KG с упаковкой:15.6KG  |
| Люмий на ВТ:150LM/W | Размер.:1078\*300\*43mm |
| Время зарядки:8-10hrs | Размер упаковки:1098\*325\*108mm 1PCS/CTN |
| Высота установки 3-4M ; Установка дистанции: 10-12M | Диаметр светового столба: 76-105mm |
|  | ZY-SSL-40W-001 | 40W | **29000** | Материал: алюминий | Температурный режим: -20-50℃ |
| Светодиоды LED Qty:128pcs Bridgelux/CREE 3030 |  ＞95% |
| Мощность:40W | CRI: Ra>80 |
| Волтаж:DC12V | Эффективность батареи:≥0.90 |
| Контроллер:40W | Градус установки:70\*140º |
| Батарея :20-28AH | Рабочее время:0-12часов |
| Панель Солар :60WP | Степень защиты: IP65 |
| Короткое замыкание : ＜5mA | Вес:14.3.KG с упаковкой:16.3KG  |
| Люмий на ВТ:150LM/W | Размер.:1078\*359\*43mm |
| Время зарядки:8-10hrs | Размер упаковки:1098\*384\*108mm 1PCS/CTN |
| Высота установки 3-4M ; Установка дистанции: 10-12M |  |
|  |  |
|  | ZY-SSL-50W-001 | 50W | **36300** | Материал: алюминий | Температурный режим: -20-50℃ |
| LED Qty:90/144pcs Bridgelux/CREE 3030 |  ＞95% |
| Мощность 50W | CRI: Ra>80 |
| Волтаж:DC12V | Эффективность батареи:≥0.90 |
| Контроллер 40W | Градус установки:70\*140º |
| Батарея:30-33AH | Рабочее время:0-12часов |
| Панель Солар :70WP | Степень защиты: IP65 |
| Короткое замыкание : ＜5mA | Вес:15.8KG с упаковкой:17.8.KG  |
| Люмий на ВТ:150LM/W | Размер: 1078\*426\*43mm |
| Время зарядки:8-10hrs | Размер упаковки：1098\*510\*108mm(Lamp) |
| Высота установки 5-6M ; Установка дистанции 20-25M |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZY-SSL-80W-001 | 80W | **41000** | Материал: алюминий | Температурный режим: -20-50℃ |
| LED Qty:200/256pcs Bridgelux/CREE 3030 | ＞95% |
| Мощность 80W | CRI: Ra>80 |
| Волтаж:DC12V | Эффективность батареи:≥0.90 |
| Контроллер 60W | Градус установки:70\*140º |
| Батарея 40AH | Рабочее время:0-12часов |
| Панель Солар 108WP | Степень защиты: IP65 |
| Короткое замыкание＜5mA | Вес:19.9KG с упаковкой:22.5KG  |
| Люмий на ВТ:150LM/W | Размер: 1468\*426\*43mm |
| Время зарядки:8-10hrs | Размер упаковки1508\*451\*108mm(Lamp) |
| Высота установки 7-8M ; Установка дистанции 25-30M |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZY-SSL-100W-001 | 100W | **57000** | Материал: алюминий | Температурный режим: -20-50℃ |
| LED Qty:250/320pcs Bridgelux/CREE 3030 |  ＞95% |
| Мощность 100W | CRI: Ra>80 |
| Волтаж:DC12V | Эффективность батареи:≥0.90 |
| Контроллер 60W | Градус установки:70\*140º |
| Батарея:52AH | Рабочее время:0-12часов |
| Панель Солар:120WP | Степень защиты: IP65 |
| Короткое замыкание＜5mA | Вес:22.0KG с упаковкой:24.5KG |
| Люмий на ВТ:150LM/W | Размер : 1478\*562\*43mm |
| Время зарядки:8-10hrs | Размер упаковки::1518\*587\*108mm(Lamp) |
| Высота установки 8-9M ; Установка дистанции 30-35M |  |