|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования заказчика | Соответствия требованиям заказчика | Примечания |
| 1 | Объем по воде 1 500 кг |  |  |
| 2 | Объем по битуму 1 150 кг |  |  |
| 3 | Тип мешка: Кубической формы |  |  |
| 4 | Материал: 200+30 г/м2 тканый материал, покрытый ПП |  |  |
| 5 | Внутренние размеры: 100 X 100 X 100 см; |  |  |
| 6 | Внутренние размеры: 100 X 100 X 100 см; |  |  |
| 7 | Верхняя загрузка: Поперечный разрез с горловиной |  |  |
| 8 | Тип вкладыша: Вкладыш в форме бутылки |  |  |
| 9 | Материал: 90 µ - полиэтиленовая пленка |  |  |
| 10 | Варианты вкладыша: Двойной вкладыш ПП |  |  |
| 11 | Габаритные размеры: 440 X 290 см |  |  |
| 12 | Подъемные петли |  |  |
| 13 | Тип: Угловые петли |  |  |
| 14 | Материал: 1 500 кг ПП рафия |  |  |
| 15 | Габаритные размеры: 80 X 60 X 80 см |  |  |
| 16 | Длина свободной петли: 60 см |  |  |
| 17 | Стальная каркасная конструкция |  |  |
| 18 | Тип: Прямоугольная призменная форма |  |  |
| 19 | Материал: Труба и плоский стержень |  |  |
| 20 | Сборка каркаса: Затягиванием болтов/креплении |  |  |
| 21 | Карман для логотипа и документов |  |  |
| 22 | Количество / Цвета: с 2 сторон / синий, черный, серый |  |  |
| 23 | Расположение: Боковая накладка |  |  |
| 24 | Полиэтиленовые вкладыши должны быть рассчитаны на максимальную температуру 115 C° +/- 2 C°. |  |  |