Заявка
[bookmark: _GoBack]Битум БН 90/10, по 30- 40кг, в 4-х слойных бумажных мешках, ГОСТ 6617-76. Пенетрация при 25°С, 0,1 мм - 5-20; Температура размягчения по методу Кольца и Шара, °С - 90-105; Растяжимость (дуктильность) при 25°С, см, не менее - 1,0; Растворимость, %, не менее - 99,50; Изменение массы после прогрева, %, не более - 0,50; Температура вспышки, °С, не ниже - 240; Массовая доля воды - Следы; Условия эксплуатации: для гидроизоляции бетонных изделий и стальных трубопроводов в условиях резко-континентального климата. В количестве 200 тонн.
