АН (770-800) по ГОСТ 18481-81,с ценой деления ареометра и с пределом основной допускаемой погрешности 0,5 кг/м3, наличие паспорта завода изготовителя на каждый ареометр, наличие клейма о поверки сосроком не менее 1 года на момент получения. В комплекте: сертификат обутверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки, методика поверки СИ.