(быстро возводимый)

Быстро возводимый резервуар должен обеспечивать хранения собранных нефтепродуктов. Материал резервуара

изготовлен из прочного ПВХ / ПУ с отличной стойкостью к воздействию углеводородов и ультрафиолетового

излучения. Трубчатая рама резервуара изготовлена из легкого алюминия и обеспечивает прочную опору для ткани

резервуара. Каждый вертикальный опорный рычаг имеет опорную пластину «основания» и дополнительно

поддерживается горизонтальной секцией натяжения. Форма резервуара должен быть шестигранным для

обеспечение равномерного распределение веса.

Технические характеристики и объем поставки:

Размеры упаковки:

Высота не менее 1500мм

Диаметр не менее 3000мм

Вместимость не менее 10 000л

В комплекте на каждом резервуаре:

-Алюминиевая рама

- Напольный матрас 3,5 x 3,5 м, ПВХ-ПУ 1000 г/м²

-Крышка для резервуара ПВХ-ПУ 1000 г/м²

-Мешки для хранения

-2” дренажный набор

-Рем. комплект