Спецификация и характеристика оборудования:
1.	Стиральная машина	К-во	- 2 ед.   Профессиональная (промышленная) стиральная машина для прачечных мини-гостиниц, детских садов, кафе, поликлиник, спортивных центров.
Тип стиральной машины- Автомат
Система слива воды - Сливной насос / Сливной клапан
Управление	Микропроцессор (электронное)
 Панель управления	 - Сенсорная
 Загрузка - Фронтальная
Возможность установки сушильной машины сверху	-  Да
Объем барабана, л	80 +/- 20%
Материал барабана -  Нержавеющая сталь
Материал бака	- Нержавеющая сталь
Корпус	- Эмалированная сталь
Система защиты от протечек	-  Имеется
Напряжение питания, В	380 - 400 (трёхфазное)
Энергопотребление,  кВтч/цикл	 -  Не более 0.3 
Ресурс эксплуатации,  циклов - 	Не менее 15000 
Производительность, кг/смену	- Не менее 60 
Объем загрузки, кг	- Не менее 10
Нагрев, кВт	- Не менее 4 
Максимальная скорость отжима, об/мин - 	Не менее 1400
G-фактор(интенсивность отжима) - Не менее 500
Скорость слива воды - 	Не менее 0,4 л/с 
Габаритные размеры, мм  	ширина	- Не более 640
глубина	- Не более 810
высота	-  Не более 920
Уровень шума, дБ	- Не более 70
	
2.	Сушильная машина	К-во	-1ед. Профессиональная (промышленная) сушильная машина для прачечных мини-гостиниц, детских садов, кафе, поликлиник, спортивных центров.
Тип сушки	 Вентилируемая
Управление Автоматическое
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Материал верхней и фронтальной панели	Нержавеющая сталь/ Эмалированная сталь
Материалы боковых панелей	Нержавеющая сталь/Эмалированная сталь
Срок службы - Не менее 5 лет
Производительность, кг/ч	- Не менее 20
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 - Не менее 145
Вид обогрева	- Электрический
Мощность нагрева, кВт	- Не менее 5
Энергопотребление,  кВтч/кг	- Не более 3.5 
Напряжение питания,  В 380 - 400 (трёхфазное)
Выходной воздушный поток, куб.м/ч	- Не менее 150
Уровень шума, дБ	 - Не более 70
Габаритные размеры, мм	Ширина	- Не более 640
                                                                                           	                                                Глубина	-  Не более 810
	                                                                                                                                         Высота  	 - Не более 920
Набор для установки на стиральную машину	- В наличии

1.  Поставляемое оборудование должно быть полностью функционально совместимым друг с другом. Иметь одинаковые габаритные размеры, быть одной фирмы производителя.
2. Оборудование поставляется в полной комплектности для монтажа, пусконаладочных работ и функционирования по технологическому назначению.
3. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев
