|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Минимальные и\или максимальные значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться** | **Ед. измерения** | **Объём постав-ки** |
| 1 | Информационная табличка Опасный груз ДОПОГ 30/1202 – дизельное топливо | Рельефная табличка из оцинкованного или нержавеющего металла с применением светоотражающей оранжевой пленки. Должна содержать идентификационный номер опасности (в данном случае – 30) и номер ООН (номер вещества) (в данном случае – 1202). Табличка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями п. 5.3.2.2. ДОПОГ. Табличка должна быть длиной 400 мм в основании, высотой – не менее 300 мм, черная окантовка – шириной не более 15 мм. | Штука | 200 |
| 2 | Информационная табличка Опасный груз ДОПОГ 33/1203 – бензин | Рельефная табличка из оцинкованного или нержавеющего металла с применением светоотражающей оранжевой пленки. Должна содержать идентификационный номер опасности (в данном случае – 33) и номер ООН (номер вещества) (в данном случае – 1203). Табличка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями п. 5.3.2.2. ДОПОГ. Табличка должна быть длиной 400 мм в основании, высотой – не менее 300 мм, черная окантовка – шириной не более 15 мм. | Штука | 50 |
| 3 | Информационная табличка Опасный груз ДОПОГ 30/1223 – керосин | Рельефная табличка из оцинкованного или нержавеющего металла с применением светоотражающей оранжевой пленки. Должна содержать идентификационный номер опасности (в данном случае – 30) и номер ООН (номер вещества) (в данном случае – 1223). Табличка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями п. 5.3.2.2. ДОПОГ. Табличка должна быть длиной 400 мм в основании, высотой – не менее 300 мм, черная окантовка – шириной не более 15 мм. | Штука | 50 |