насос канализационный-погружной-маслонаполненный, Ду 70-80 мм, производительность 20 куб.м/час, класс защиты IP68, допустимый размер твердых частиц не менее 20 мм, частота вращения 3000 об/мин ; материал рабочего колеса и корпус - чугун, напряжение 380 вольт - 2 шт;

насос поверхностный -циркуляционный, мощность 50-70 вольт, напряжение сети 220 вольт, тип ротора - мокрый, максимальный напор 5,5 м - 2 шт;

насос поверхностный, материал корпуса - чугун, вал - нержавеющая сталь, потребляемая мощность 670-710, напряжение сети 220-230 - 1 шт.

Рассмотрим все предложения по производителям.