Техническое задание
на поставку расходных материалов для автомобилей


	№
п/п
	Размер авторезины
	Марка автомобиля
	Тип протектора
	Кол-во,
шт.

	
	
	
	
	

	1.
	225/75R16
- год выпуска: 2018 г.
- индекс нагрузки:
не менее 100 (800 кг)
не более 104 (900 кг)
- индекс скорости:
не менее Q,
не более T
- Тип конструкции: радиальная
- Конструкция каркаса и брекера: комбинированная
- Исполнение: бескамерная
	УАЗ Хантер
	зимний
	5

	2.
	215/70R16
-год выпуска: 2018 г.
-индекс нагрузки:
не менее 98 (750 кг)
не более 100 (800 кг)
-индекс скорости:
не менее Q
не более H
-тип конструкции: радиальная
-конструкция каркаса и брекера: комбинированная
-исполнение: бескамерная
	Ссанг Йонг Истана
	зимний
	5

	3.
	205/60R16
-год выпуска: 2018 г.
-индекс нагрузки: 
не менее 92 (630 кг)
не более 96 (710 кг)
-индекс скорости:
не менее S
не более H
-тип конструкции: радиальная
-конструкция каркаса и брекера: комбинированная
-исполнение: бескамерная
	Рено Флюенс
	зимний
	5

	4.
	185/75 R16 С
-год выпуска: 2018 г.
-индекс нагрузки: 
не менее 102 (850 кг)
не более 108 (1000 кг)
-индекс скорости:
не менее N
не более P
-тип конструкции: радиальная
-конструкция каркаса и брекера: комбинированная
-исполнение: бескамерная
	Газель
	зимний
	10

	5.
	205/70 R15
-год выпуска: 2018 г.
-индекс нагрузки: 
не менее 95 (690 кг)
не более 102 (850 кг)
-индекс скорости:
не менее Q
не более H
-тип конструкции: радиальная
-конструкция каркаса и брекера: комбинированная
-исполнение: бескамерная
	Волга
	летний
	5

	Итого: 
	165 000
	



2. Масло моторное 10w40 (полусинтетика) 
Рекомендованное к применению для любых типов карбюраторных бензиновых двигателей российских автомобилей, а также бензиновых двигателей и безнаддувных дизелей автомобилей российского и иностранного производства, где рекомендованы масла уровня SF/CC. Обеспечивают высокие показатели противокоррозионной и термической стабильности.
Гарантируют защиту деталей от износа.
Обеспечивают легкий запуск двигателя.
Устойчивы к старению, сохраняют работоспособность при длительном сроке эксплуатации. 
Технические характеристики масла:
	№
	Показатель
	Значение/Условное обозначение

	1
	Кинематическая вязкость при температуре 40°C
	96.31 сСт

	2
	Кинематическая вязкость при температуре 100°C
	14.37 сСт

	3
	Индекс вязкости
	SAE 10W40

	4
	Динамическая вязкость при -30°C (MRV)
	21100 сП

	5
	Плотность при 15°C
	860 кг/м3

	6
	Температура вспышки
	246 °C

	7
	Температура застывания
	-45 °C

	8
	Объем
	не менее 200 л.



3. Охлаждающая жидкость 
Назначение товара и цели использования: для ежедневного использования в системе охлаждения автомобилей.
	№
	Наименование
	Краткая техническая характеристика, свойства, назначение
	Фасовка

	
	Охлаждающая жидкость 
	G-12                                           
Цвет Красный
Плотность при 20 °C, г/см³     1,122-1,125
Температура кипения, °C        >160
Температура вспышки, °C      >120
Значение pH                             8,2-8,6
Запас щелочности (M/10
HCI), мл                                    8-11
Содержание воды, % макс.     3

	209 л



[bookmark: _GoBack]4. Аккумуляторные батареи
	No п/п
	Наименование поставляемых товаров
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Аккумуляторная батарея (12 V, 60 Ач)
	Шт.
	1

	
	Аккумуляторная батарея (12 V, 66 Ач)
	Шт.
	1

	
	Аккумуляторная батарея (12 V, 100 Ач)
	Шт.
	1



Технические требования
Аккумуляторная батарея необслуживаемого типа
Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея.
Срок службы не менее 5 лет.
Напряжение батареи –12 В.

