Воздуховод сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 367x494(h)мм - м	46	
Воздуховод сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 400x400мм	м	42	
Воздуховод сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 427x494(h)мм	м	50	
Воздуховод сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 483x605(h)мм	м	64	
Воздуховод сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 600x600мм	м	60	
Воздуховод сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 700(h)x800мм	м	82	
Переход сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 367x494(h) - 400x400 мм	шт	2	
Переход сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 427x494(h) - 600x600 мм	шт	2	
Переход сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 483x605(h) – 700(h)x800 мм шт	2	
Отвод 45° сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 700(h)х800 мм	шт	4	
Отвод 90° сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 400х400	шт	4	
Отвод 90° сварной в стык без фланцевый из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5582-75 s=2.0 мм 600х600 мм	шт	4
