|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание функциональных характеристик и потребительских свойств товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Бахилы одноразовые | Бахилы одноразовые, нестерильные. Изготовлены из высококачественного хлорполиэтилена или полиэтилена. Обладают высокой износоустойчивостью.  Описание резинки: вваренная эластичная резинка, предусмотрена для надежной фиксации на обуви. По краям эластичная резинка фиксируется. При поперечном растягивании бахилы, резинка не рвется и не выходитизпод загиба пленки в процессе использования. Тип крепления резинки - машинный. Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин.  Цвет бахил- голубой.  Толщина бахил – не менее 30 микрон;  Размер одной бахилы: длина- не менее 410 мм; высота-не менее 150 мм.  Вес одной пары бахил: не менее 6,0 грамма.  В упаковке 100пар. | 232000 | Пара |