PS67-B-UC-Y-K-M-D-33750 для дооснащения существующих в эксплуатации уровнемеров марки Siemens. VEGAPULS 67 PS67-B-UC-Y-K-M-D-33750 Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня сыпучих продуктов с фланцевым и поворотным креплением. Диапазон измерения: до 15 м. Исполнение / Материал / Температура процесса: С пластиковой рупор. антенной ø80mm / PP / -40...80°C. Тип присоединения / Материал: Адаптерный фланец JIS DN100 10K FKM(Viton) / PPH. Электроника: 2-проводная 4...20mA HART®. Корпус / Степень защиты: Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar). Кабельный ввод / Разъем: M20x1,5 / нет. Модуль индикации/настройки PLICSCOM/ Модуль PLICSMOBILE: Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку. Точность измерения: +/- 2 мм