|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара (товарный знак,**  **его словесное обозначение)** | **Единица измерения** |
| 1. | Электрический калорифер серии ЭКО или СФО. Мощность электрического калорифера 90 кВт. Количество секций 3 | 2 шт. |
| 2. | Щит управления электрическим калорифером | 2 к-т. |

Рисунок 1 Примерное исполнение щита управления электрическим калорифером

****

**Условные обозначения**:

QF 1 – выключатель автоматический;

КМ1-КМ3 – пускатели магнитные;

KV1 – электромагнитное реле;

SA1, SA2, SA3 – клавишные выключатели (с подсветкой) ступеней нагрева I, II, III;

SA4 – клавишный выключатель (с подсветкой) «Пуск»;

М1 – электродвигатель вентилятора;

HL1 – светосигнальная лампочка «Сеть»;

ХТ1, …, ХТ3 – колодки клеммные для нейтрали;

SK1 – аварийный термовыключатель;

SK3 – термовыключатель задержки;

*(SK1, SA3 установлены изготовителем на электрокалорифере);*

ХТ4 – колодка клеммная для подключения терморегулятора SK1, SK3 и термовыключателя SK2 (до их подключения на клеммах 1-2 и 2-3 изготовителем установлены перемычки);

SK2 – выносной терморегулятор (изготовитель не поставляет. Заказчик при необходимости самостоятельно приобретает и устанавливает);

ХР – заземление;

ХТ5 – клеммник для подключения двигателя вентилятора;

