
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристика

	Антигололедный реагент Аквайс-25 или эквивалент
	
20 уп.
	1.	Область применения: для пешеходных зон, тротуаров, дорог и улиц.
2.	Тип: твердый комбинированный антигололедный реагент.
3.	Основной компонент – хлористый кальций, хлористый натрий, ингибитор коррозии. 
4.	Норма расхода на м2: не более 70 гр.
5.	Цвет: белый или светло-серый.
6.	Вид реагента: гранулы или чешуйки неправильной формы.
7.	Особенности работы: работает в диапазоне минусовых температур, способствует высокой скорости плавления льда с продолжительным действием. Действует при контакте со снегом и льдом
8.	Температурный режим работоспособности: не выше минус 25°С
9. Коррозионное воздействие на цементобетонные покрытия – коэффициент агрессивности – не выше 0,2, товар не должен портить изделия из резины и кожи.
10. Коэффициент сцепления после удаления продуктов разрушения льдообразования и в процессе предупреждения льдообразования – не менее 80 % от величины сцепления на мокрой поверхности.
11. Поставка: герметичная упаковка весом не более 25 кг.
12.  Рассыпчатость – 100%.
13.	Обязательное наличие у поставщика: паспорта безопасности, сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения, технической документации на предлагаемый к поставке товар (антигололедный реагент).
14.	Остаточный срок годности месяцев: не менее 17 месяцев на дату поставки.
15. Товар должен быть Негорюч, пожаро- и взрывобезопасен.



